{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["RNXARKK","说明","100章","200章","300章","汇总表"],"not_rendered":{"macros":1,"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"RNXARKK","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"说明","index":1,"n_rows":22,"n_cols":1,"rows_kept":22,"flags":["formulas_cached_only"]}
["第五章  工程量清单"]
["    1.工程量清单说明"]
["        1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。"]
["        1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知，通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。"]
["        1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。"]
["        1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。"]
["        1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。"]
["        1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。"]
["        1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延，图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。"]
["     2.投标报价的说明"]
["        2.1 工程量清单中的每一子目(有数量)需填入单价或价格，且只允许有一个报价。"]
["        2.2 用于支付已完工程的计量方法，应符合技术规范中相应章节的“计量与支付”条款的规定。"]
["        2.3 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。"]
["        2.4 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。"]
["        2.5 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。"]
["        2.6 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。"]
["        2.7 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。"]
["        2.8 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 按100章至300章合计金额（不含暂估价）的10%计列。 "]
["    3.计日工说明:无。"]
["    4.其它说明"]
["        4.1 建筑工程一切险的投保金额为工程量清单100章至300章的合计金额(除建筑工程一切险和第三者责任险除外)，保险费率为3.0‰；第三者责任险的最低投保金额为100万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费率为4.0‰。上述两项保险承包人应以发包人和承包人的共同名义投保。保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的实际费用直接向承包人支付保险费。除上述工程一切险及第三方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。"]
["        4.2 为确保将安全施工措施落到实处，招标人按《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部2007年第1号令)要求设置安全生产费，该项费用按投标控制价上限的1.5%以固定金额形式计入工程量清单100章相应支付子目中。所发生的施工安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善以及施工环保，不得挪作他用。"]

{"sheet":"100章","index":2,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"merged":[[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,5,3,6],[27,0,27,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.1 工程量清单表"]
["工程量清单"]
["清单  第100章  总 则"]
["合同段编号：JD",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单 价","合 价","备 注"]
["101-10","收费系统应用软件","总额",1,null,""]
[107,"联合设计",{"$nulls":3},""]
["107-2","联合设计","总额",1,null,""]
["107-5","联合设计图纸（6套中文图纸）","项",1,null,""]
[108,"工厂测试与监造","总额",1,null,""]
[113,"驻地工程及临时工程",{"$nulls":3},""]
["113-2","临时工程","项",1,null,""]
["113-3","临时用地","项",1,null,""]
["118-3","调试","项",1,null,"","含软件、硬件调试"]
["119-4","交（竣）工文件编制","项",1,null,"","含进度照片与录像,施工记录、完工文件、操作和维修（O&M手册）等"]
[124,"技术培训","总额",1,null,""]
[126,"保险　",{"$nulls":3},""]
["126-2-1","工程一切险","项",1,0,""]
["126-2-2","第三方责任险","项",1,0,""]
[129,"安全生产费(按投标控制价上限的1.5%计列)",{"$nulls":3},0]
[" 129-1","完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施费用","总额",1,null,""]
[" 129-2","配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品费用","总额",1,null,""]
[" 129-3","日常安全生产检查费用","总额",1,null,"",null,"日常安全生产检查费用需填入报价，方可显示本章节合价。"]
[" 129-4","重大危险源、重大事故隐患的辨识、评估、整改、监控、监管费用","总额",1,null,""]
[" 129-5","安全技能培训及进行应急救援演练费用","总额",1,null,""]
[" 129-6","其他与安全生产直接相关的费用","总额",1,null,""]
["130","施工环保费","总额",1,null,""]
["清单 第100章合计  人民币(元) ",{"$nulls":4},""]

{"sheet":"200章","index":3,"n_rows":143,"n_cols":7,"rows_kept":143,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[142,0,142,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第200章 收费系统"]
["合同段编号：JD",{"$nulls":5},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单 价","合 价","备 注"]
[202,"系统使用的非接触IC卡",{"$nulls":3},""]
["202-1","非接触式IC卡","张",100,null,"","带IC卡盒"]
["202-2","非接触IC卡读写器","台",17,null,""]
[203,"车道设备",{"$nulls":3},""]
["203-2","专用键盘","套",16,null,"","定制，符合内蒙古高速公路联网收费要求"]
["203-3","显示器","台",16,null,""]
["203-4","车道控制机","台",16,null,"","含硬件视频捕捉卡、字符叠加器、IO接口面板"]
["203-5","车辆检测器","套",16,null,""]
["203-6","自动栏杆","套",16,null,"","普通车道臂长3.0m，超宽车道臂长4.0m"]
["203-7","雨棚信号灯","套",20,null,"","含安装支架附件等"]
["203-8","雨棚禁行灯","套",20,null,"","含安装支架附件等"]
["203-9","费额显示器（含语音报价器、声光报警灯、通行信号灯）","套",16,null,"","具有声响和闪光报警功能"]
["203-10","手动栏杆","套",20,null,"","普通车道长度≥3.2m，超宽车道长度≥5.0m"]
["203-11","雾灯","套",20,null,""]
["203-12","票据打印机","套",16,null,""]
["203-13","高清车牌识别仪","台",16,null,"","含LED补光灯，识别抓怕软件等"]
[204,"计重收费系统",{"$nulls":3},""]
["204-1","普通车道计重收费系统","套",8,null,"","含3.0×21m整车式称重秤台、红外车辆分离器、红外线触发器、轮轴识别器、检测线圈、数据采集器、通行信号灯、前置自动栏杆及配套线缆等"]
["204-2","超宽车道计重收费系统","套",4,null,"","含3.4×21m整车式称重秤台、红外车辆分离器、红外线触发器、轮轴识别器、检测线圈、数据采集器、通行信号灯、前置自动栏杆及配套线缆等"]
[205,"内部对讲、安全报警系统",{"$nulls":3},""]
["205-1","内部对讲系统",{"$nulls":3},""]
["205-1-1","有线对讲主机","台",2,null,"","至少可带16个分机"]
["205-1-2","有线对讲分机","套",16,null,""]
["205-2","安全报警系统",{"$nulls":3},""]
["205-2-1","报警控制器","台",2,null,"","至少带16个报警踏板，含警笛"]
["205-2-2","脚踏报警开关","个",16,null,""]
[206,"计算机系统",{"$nulls":3},""]
["206-1","服务器","台",1,null,"","含专用管理软件及Windows Server 2008 R2、同时支持Redhat、CentOS和Ubuntu等Linux操作系统"]
["206-2","光盘刻录机","台",1,null,""]
["206-3","收费、财务管理工作站","台",3,null,""]
["206-4","激光打印机","台",1,null,""]
["206-5","针式打印机","台",1,null,""]
["206-6","以太网交换机","台",1,null,"","含光模块"]
["206-7","广场交换机","台",2,null,"","含光模块"]
["206-8","软件",{"$nulls":3},""]
["206-8-1","Microsoft Windows2008 Server 简体中文企业版","套",1,null,"","30用户许可"]
["206-8-2","Microsoft SQL Server 2008 标准版","套",1,null,"","30用户许可"]
["206-8-3","网络防病毒软件","套",1,null,"","30用户许可"]
["206-8-4","网络管理软件","套",1,null,"","30用户许可"]
[207,"闭路电视监视系统",{"$nulls":3},""]
["207-1","收费广场摄像机","台",4,null,"","含设备机箱、安装支架、立柱"]
["207-2","车道摄像机","台",16,null,"","含安装支架、立柱"]
["207-3","收费亭、监控室、财务室摄像机","台",18,null,""]
["207-4","拾音器","个",16,null,""]
["207-5","视频矩阵切换控制器","台",1,null,"","含2套遥控键盘，报警端口"]
["207-6","监控管理工作站","台",1,null,""]
["207-7","彩色喷墨打印机","台",1,null,""]
["207-8","液晶监视器","块",24,null,""]
["207-9","主监视器","台",2,null,""]
["207-10","视频分配放大器","台",5,null,""]
["207-11","单路视频数据复用光端机","对",4,null,""]
["207-12","8路视频复用光端机","对",2,null,""]
["207-13","8路音视频复用光端机","对",2,null,""]
["207-14","视频交换机","台",1,null,""]
["207-15","视频管理服务器","台",1,null,""]
["207-16","视频编码器","台",5,null,""]
[208,"综合控制台",{"$nulls":3},""]
["208-1","控制台","套",1,null,"","6000×800mm，定制，带活动座椅"]
[209,"收费附属设施",{"$nulls":3},""]
["209-1","传输介质",{"$nulls":3},""]
["209-1-1","YJV-1KV-4×16+1×10mm2","m",1020,null,""]
["209-1-2","YJV-1KV-3×6mm2","m",1992,null,""]
["209-1-3","YJV-1KV-3×2.5mm2","m",864,null,""]
["209-1-4","YJV-1KV-3×1.5mm2","m",1464,null,""]
["209-1-5","RVVP-2×1.5mm2","m",2560,null,""]
["209-1-6","RVVP-5×1.5mm2","m",1080,null,""]
["209-1-7","RVVP-3×1.5mm2","m",160,null,""]
["209-1-8","RVVP-9×0.5mm2","m",560,null,""]
["209-1-9","KVYHR1x1.5","m",400,null,""]
["209-1-10","同轴电缆","m",3590,null,"","SYV-75-5"]
["209-1-11","网络线","m",1510,null,"","UTP-5"]
["209-1-12","单模16芯光纤","m",3000,null,""]
["209-1-13","单模4芯光纤","m",600,null,""]
["209-1-14","地线","m",100,null,"","VV-1×35mm2"]
["209-1-15","地线","m",100,null,"","VV-1×16mm2"]
["209-1-16","市话电缆","m",60,null,"","HYAT-15×2×0.9mm2"]
["209-1-17","尾纤","条",24,null,"","2米"]
["209-1-18","金属护线槽","m",80,null,"","含弯头，200×100mm"]
["209-1-19","接地汇流排","m",80,null,"","50×5"]
["209-1-20","扁钢","m",700,null,"","40×4mm"]
["209-1-21","镀锌角钢","个",100,null,"","50×50×5，L=2500mm"]
["209-1-22","电缆爬架","个",1,null,""]
["209-2","交流稳压电源",{"$nulls":3},""]
["209-2-1","参数稳压电源","台",1,null,"","50KVA，三相输入三相输出"]
["209-2-2","参数稳压电源","台",1,null,"","25KVA，三相输入三相输出"]
["209-3","不间断电源",{"$nulls":3},""]
["209-3-1","UPS","台",1,null,"","40KVA，N+1模块化UPS，单模块10KVA"]
["209-3-2","UPS","台",1,null,"","20KVA，单模块"]
["209-4","配电箱",{"$nulls":3},""]
["209-4-1","总动力配电柜","套",1,null,"","含电源防雷器、电压表、电流表、断路器、空开等"]
["209-4-2","室内配电箱","套",1,null,"","含电源防雷器、空开、断路器等"]
["209-4-3","收费广场配电分线箱","套",2,null,"","含避雷器、空气开关等"]
["209-4-4","收费亭配电箱","套",16,null,"","含避雷器、空气开关等"]
["209-5","防雷",{"$nulls":3},""]
["209-5-1","视频避雷器（广场）","个",20,null,""]
["209-5-2","数据避雷器（广场）","个",4,null,""]
["209-5-3","电源单相避雷器","个",20,null,""]
["209-5-4","电源三相避雷器","个",8,null,""]
["209-6","机柜",{"$nulls":3},""]
["209-6-1","收费站机柜","个",2,null,"","19英寸标准机柜，42U，600mm×800mm×2000mm"]
["209-6-2","收费广场机柜","个",2,null,"","19英寸标准机柜，22U，600mm×800mm×560mm"]
["209-7","监视器台架","套",1,null,"","定制，可放置24台32\"彩色液晶监视器"]
["209-8","空调","台",3,null,"","柜式，3P"]
["209-9","光终端盒","个",4,null,""]
["209-10","光缆熔接","项",1,null,""]
["209-11","16路对讲报警光端机","对",2,null,""]
["209-12","管堵","个",64,null,""]
["209-13","整车式计重系统检定费","套",12,null,"","一年两次"]
[210,"土建",{"$nulls":3},""]
["210-1","收费岛",{"$nulls":3},""]
["210-1-1","单向收费岛","个",16,null,"","40米现浇混凝土船形岛，含岛上预埋管线、护栏、防撞柱及设备基础等"]
["210-1-2","双向收费岛","个",2,null,"","72米现浇混凝土船形岛，含岛上预埋管线、护栏、防撞柱及设备基础等"]
["210-2","收费亭",{"$nulls":3},""]
["210-2-1","单向收费亭","个",16,null,"","2600mmX1600mmX2500mm，采用不锈钢型材做骨架，外装氟碳喷涂单层铝板，内填保温材料，亭内采用铝塑板饰面，收费亭壁厚不小于8cm，玻璃采用双层中空隔热玻璃（带色），含收费桌椅，空调、灯、电暖气等"]
["210-2-2","双向收费亭","个",2,null,"","2600mmX1600mmX3800mm，采用不锈钢型材做骨架，外装氟碳喷涂单层铝板，内填保温材料，亭内采用铝塑板饰面，收费亭壁厚不小于8cm，玻璃采用双层中空隔热玻璃（带色），含收费桌椅，空调、灯、电暖气等"]
["210-3","预埋管线",{"$nulls":3},""]
["210-3-1","φ114×4.0mm热镀锌钢管","m",1470,null,""]
["210-3-2","φ89×4.0mm热镀锌钢管","m",960,null,""]
["210-3-3","Φ75×2.5mm PVC排水管","m",130,null,""]
["210-3-4","Ф32/28 硅芯管","m",4104,null,"","穿于广场横穿钢管中"]
["210-4","基础",{"$nulls":3},""]
["210-4-1","收费广场摄像机基础（含手孔）","套",4,null,""]
["210-4-2","普通车道计重收费土建工程","条",8,null,"","含3.2×21m秤台基础，红外车辆分离器、红外触发器、轮轴识别器、数据采集器等设备基础，排水管，红外车辆分离器护栏柱、车道外侧防护栏及车辆等待标线等"]
["210-4-3","超宽车道计重收费土建工程","条",4,null,"","含3.6×21m秤台基础，红外车辆分离器、红外触发器、轮轴识别器、数据采集器等设备基础，排水管，红外车辆分离器护栏柱、车道外侧防护栏及车辆等待标线等"]
["210-5","人手孔",{"$nulls":3},""]
["210-5-1","收费广场路肩人孔","个",4,null,"","含电缆支架、拉线环、铁盖等"]
["210-5-2","收费亭下人孔","个",18,null,"","含电缆支架、拉线环等"]
["210-6","光电缆管沟","m",2250,null,"","含缆沟的开挖、回填及标志桩等"]
[211,"备品备件",{"$nulls":3},""]
["211-1","收费员键盘","个",2,null,""]
["211-2","数据图像叠加器","个",2,null,""]
["211-3","自动栏杆","台",1,null,""]
["211-4","费额显示器及语音报价器","块",1,null,""]
["211-5","票据打印机","台",2,null,""]
["211-6","车辆检测器","套",1,null,""]
["211-7","黄色闪光报警器","台",1,null,""]
["211-8","车道工控机","台",1,null,""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第200章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"300章","index":4,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[39,0,39,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第300章 供配电照明设施"]
["合同段编号：JD",{"$nulls":5},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单 价","合 价","备 注"]
[302,"供配电系统",{"$nulls":3},""]
["302-2","变压器",{"$nulls":3},""]
["302-2-1","箱式变电站（ZBW-SG10-250KVA）","套",1,null,""]
["302-2-2","箱式变电站（ZBW-SG10-80KVA）","套",1,null,""]
["302-2-3","箱式变电站安装设备","套",2,null,""]
["302-3","附属土建工程及材料",{"$nulls":3},""]
["302-3-1","（设备安装）附属土建工程及材料","项",2,null,"","含基础、电缆沟、钢支架、钢管及接地系统等"]
["302-4","线路工程",{"$nulls":3},""]
["302-4-1","10KV高压架空线","km",2.8,null,"","三相LGJ"]
["302-4-2","10kV终端户外开关","套",2,null,"","含隔离开关、户外断路器、避雷器等"]
["302-4-3","10kV线路安装设备","项",2,null,"","杆体、拉线、基础等"]
["302-4-4","低压电缆YJV22-1kV-4×120","km",0.06,null,""]
["302-5","柴油发电机组",{"$nulls":3},""]
["302-5-1","160KW快速自启动（内循环水冷）柴油发电机组","套",1,null,"","包括电源切换柜、输油泵等"]
["302-5-2","60KW快速自启动（内循环水冷）柴油发电机组","套",1,null,"","包括电源切换柜、输油泵等"]
["302-5-3","24小时燃油箱","台",2,null,""]
[303,"收费广场照明",{"$nulls":3},""]
["303-1","6×240W LED投光灯/20m灯杆","杆",24,null,"","含基础、手孔、接地"]
["303-2","20m灯杆、安装附件、基础、避雷针、接地系统等","杆",24,null,"","含基础、手孔、接地"]
["303-3","广场照明配电箱（非标）","套",2,null,"","3mm厚镀锌钢板喷塑或不锈钢制作,防护等级≥IP65"]
["303-4","配电箱安装材料","套",2,null,"","金属件热镀锌"]
["303-5","G80×3.0mm焊接钢管","m",100,null,"","镀锌钢管"]
["303-6","G32×3.0mm焊接钢管","m",2400,null,"","镀锌钢管"]
["303-7","低压电缆\nYJV22-1kV-5×10","km",3.3,null,""]
["303-8","低压电缆\nYJV22-1kV-5×25","km",0.9,null,""]
["303-9","低压电缆\nYJV22-1kV-5×50","km",0.9,null,""]
["303-10","手孔","个",24,null,""]
[304,"接地系统",{"$nulls":3},""]
["304-1","接地系统","套",2,null,""]
[305,"备品备件及专用工具",{"$nulls":3},""]
["305-1","电量表（电流、电压等）","套",3,null,""]
["305-2","兆欧表（1000兆欧）","台",2,null,""]
["305-3","接地摇表","台",2,null,""]
["305-4","万用表","台",2,null,""]
["305-5","专用电工工具","套",2,null,""]
["清单  第300章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"汇总表","index":5,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,3],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.4 投标报价汇总表"]
[]
["合同段编号：JD",null,null,"货币单位：人民币元"]
["序号","章次","科 目 名 称","金额(元)"]
[1,100,"总则",""]
[2,200,"收费系统",0]
[3,300,"供配电照明设施",0]
[4,"第100章～300章清单合计",null,0]
[5,"已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计",null,0]
[6,"清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合价\n(即4-5)=6",null,""]
[7,"计日工合计",null,0]
[8,"暂列金额（不含计日工总额，即:6×10%=8）",null,""]
[9,"投标报价(4+7+8)=9",null,""]