{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":22,"sheets":["VZTSNPJ","说明","100章","800章","暂估价","汇总表","加油站188.1平米站房","加油站188.1平米站房-采暖工程","加油站188.1平米站房-电气","加油站188.1平米站房-给排水工程","加油站大棚-东侧","储油罐基础-东侧","加油站（东侧）-电气","加油站（东侧）-工艺管道","加油站217.48平米站房","加油站217.48平米站房-采暖工程","加油站217.48平米站房-电气","加油站217.48平米站房-给排水工程","加油站大棚-西侧","储油罐基础-西侧","加油站（西侧）-电气","加油站（西侧）-工艺管道"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":19},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"VZTSNPJ","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"说明","index":1,"n_rows":62,"n_cols":5,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[15,0,15,4],[16,0,16,4],[17,0,17,4],[18,0,18,4],[19,0,19,4],[52,0,52,4],[53,0,53,4],[54,0,54,4],[55,0,55,4],[56,0,56,4],[57,0,57,4],[58,0,58,4],[59,0,59,4],[60,0,60,4],[61,0,61,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["第五章  工程量清单"]
["    1.工程量清单说明"]
["        1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。"]
["       1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。"]
["       1.3承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。"]
["       1.4除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、调试、缺陷修复、管理费、利润、规费、税金、保险、措施费（不含100章中所列子目）等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。"]
["       1.5工程量清单细目中的每一个细目都需填入单价；有些细目数量虽未标出而要求填入总额价者，投标人亦按要求将总额价填入。对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中。"]
["      1.6在标价的工程量清单中提供的每个项目的价格应包括该项目的完整工程，以人民币支付。"]
["      1.7 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。"]
["      1.8 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。"]
["      1.9 在工程量清单中标明的暂列金额，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款15.6款的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。"]
["       1.10本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。"]
["       1.11暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 按100章至800章合计金额（不含暂估价）的10%计列。 "]
["       1.12 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。"]
["    2.投标报价部分说明"]
["        2.1招标图纸内容中涉及“二次设计”的，承包人应综合考虑报价，项目实施期间费用不调整。"]
["        2.2招标图纸中引用的标准图集有两种及以上做法时，须执行监理人确定的做法，费用均不予调整，承包人报价时应综合考虑。"]
["        2.3为保证本合同工程的质量，对于地面砖、墙面砖（内外墙）、门窗、加油机、储油罐等相关材料设备按合同约定的暂定价格（约定的价格仅指材料或产品到达工地的自身价格，其损耗、仓储、安装（含安装附材及配套设施）等有关费用均综合在相应的细目单价中，不另行考虑），通过发包人、监理人与各承包人三方联合的方式进行招标或采购，并以联合招标或联合采购价和有效计量数量进行结算，结算时同步调整规费、税金。其它电料、灯具及各类管材等材料的规格或型号必须符合设计规定（设计中不明确的，要采用经监理人同意的同一规格、同一品牌中中等价位以上产品）。材料及设备进场后要按有关规定进行检验验收，不合格的材料及设备进入现场或用于永久工程的，由承包人承担责任。 "]
["        2.4投标报价依据为2009年《内蒙古自治区建筑工程预算定额》、2009年《内蒙古自治区装饰工程预算定额》、2009年《内蒙古自治区安装工程预算定额》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》、GB500854-2013《通用安装工程计量规范》 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》等。"]
["部分装修材料及设备暂定价格表："]
["序号","材料名称","单位","参考价\n(元)","备注"]
[1,"磁致伸缩液位计","个",980]
[2,"汽油罐 30m³","台",100000,"Φ2614*5950*7"]
[3,"柴油罐 30m³","台",100000,"Φ2614*5950*7"]
[4,"潜油泵","台",12000,"240L/min  1.5HP"]
[5,"双枪双油品大流量潜油泵加油机","台",65000]
[6,"双枪双油品潜油泵加油机","台",65000]
[7,"液位仪触摸式控制台","台",35000]
[8,"防雨型阻火器DN50","个",225]
[9,"机械呼吸阀DN50","个",186]
[10,"卸油防溢阀DN100","个",220]
[11,"量油器DN100","个",1200]
[12,"网络交换机","台",860]
[13,"彩色显示器","台",620]
[14,"硬盘2T","台",580]
[15,"高清网络半球摄像机","台",700]
[16,"PC机监视器安装","套",3100]
[17,"高清网络枪式摄像机","台",4380]
[18,"红外一体化摄像机","台",620]
[19,"地砖800*800","m²",100,"材料价"]
[20,"外墙蘑菇石","m²",80,"材料价 "]
[21,"70系列单框双玻塑钢窗","m²",300,"综合单价"]
[22,"铝合金半玻门","m²",350,"综合单价"]
[23,"实木门1000*2100","樘",1200,"综合单价（含门套、门锁）"]
[24,"塑钢保温半玻门","m²",270,"综合单价"]
[25,"不锈钢框全玻自由门","m²",470,"综合单价"]
[26,"钛金板饰面玻璃隔断","m²",470,"综合单价"]
[27,"彩钢压型板 δ=1.0","m²",110,"材料价 "]
[28,"铝塑板","m²",85,"材料价 "]
[29,"钛金板","m²",150,"材料价 "]
[30,"中油钢板","m²",160,"材料价 "]
[31,"花岗岩火烧板","m²",120,"材料价"]
["注：① 表中所列价格除特别注明外均为材料费（含运费），不含其它相关费用。"]
["       ② 上述所列产品均为优质品"]
["       ③投标报价中与以上所列的内容有关的产品必须按以上指定材料价格报价。"]
["    3.计日工说明（无）"]
["    4.其它说明"]
["       4.1本项目开工前的消防申请及交工后的消防、环保验收等工作均由承包人组织完成，其费用含入相关细目单价中，不另行计量与支付。"]
["       4.2凡招标文件（含图纸、补遗书等）所规定工程内容在工程交工移交使用单位时必须办理所有设备、设施的使用或运行等相关手续，其费用视为已含在相关报价中。"]
["       4.3土石方工程、基坑开挖、取、弃土场位置，承包人应根据现场考察了解的地质情况自行确定土质类别、运距等，其费用含在相应的报价中，项目实施期间不予变更。"]
["         4.4建筑工程一切险的投保金额为工程量清单100章至800章的合计金额(除建筑工程一切险和第三者责任险除外)，保险费率为3.0‰；第三者责任险的投保金额为累计赔偿限额100万元/次，事故次数不限(不计免赔额)，保险费率为4.0‰。上述两项保险承包人应以发包人和承包人的共同名义投保。保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的实际费用直接向承包人支付保险费。"]
["        4.5为确保将安全施工措施落到实处，招标人按《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部2007年第1号令）要求设置安全生产费，该项费用按投标控制价上限的1.5%计。该项费用必须用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。投标人必须将该项费用计入工程量清单100章相应支付子目中。"]

{"sheet":"100章","index":2,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[22,0,22,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.1 工程量清单表"]
["工程量清单"]
["清单  第100章  总 则"]
["合同段编号：HWJYZ",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["101-1","保险费"]
[" -a","按合同条款规定；提供建筑工程一切险","总额",1,0,""]
[" -b","按合同条款规定；提供第三方责任险","总额",1,0,""]
["102-1","竣工文件","总额",1,null,""]
["102-2","施工环保费","总额",1,null,""]
["102-3","安全生产费(按投标控制价上限的1.5%计列)","总额",1,null,"","安全生产费用需填入报价，方可显示本章节总价。"]
["102-4","工程管理软件（暂估价）","总额",1,null,{"v":20000,"d":"20,000"}]
["103-1","临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)","总额",1,null,""]
["103-2","临时占地","总额",1,null,""]
["103-3","临时供电设施",{"$nulls":3},""]
[" -a","设施架设、拆除","总额",1,null,""]
[" -b","设施维修","总额",1,null,""]
["103-4","电信设施的提供、维修与拆除","总额",1,null,""]
["103-5","供水与排污设施","总额",1,null,""]
["104-1","承包人驻地建设","总额",1,null,""]
["105-1","钢结构大棚检测费（暂估价）","总额",1,null,{"v":100000,"d":"100,000"}]
[]
["清单 第100章合计  人民币(元) ",{"$nulls":4},""]

{"sheet":"800章","index":3,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,5],[14,0,14,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["清单  第800章 房建工程"]
["合同段编号：HWJYZ",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
[" 序号","单位工程名称","单 位","数 量","单价","合价"]
[1,"加油站188.1平米站房","m2",{"v":188.1,"d":"188.10"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[3,"加油站大棚-东侧","m2",{"v":230,"d":"230.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[5,"储油罐-东侧","个",1,{"v":0,"d":"0.00"},0]
[2,"加油站217.48平米站房","m2",217.48,{"v":0,"d":"0.00"},0]
[4,"加油站大棚-西侧","m2",{"v":230,"d":"230.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[6,"储油罐-西侧","个",1,{"v":0,"d":"0.00"},0]
[]
[]
[]
[]
[]
["清单 第800章合计 人民币（元）",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"暂估价","index":4,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[13,0,13,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.3 暂估价表"]
["5.3.3 专业工程暂估价表"]
["合同段编号：HWJYZ",null,null,"货币单位：人民币元"]
["序号","专业工程名称","工程内容","金额"]
[1,"工程管理软件（暂估价）",null,{"v":20000,"d":"20,000"}]
[2,"钢结构大棚检测费（暂估价）",null,{"v":100000,"d":"100,000"}]
{"$rows_empty":7}
["小    计    人民币(元)",null,null,{"v":120000,"d":"120,000"}]

{"sheet":"汇总表","index":5,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,3],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.4 投标报价汇总表"]
[]
["合同段编号：HWJYZ",null,null,"货币单位：人民币元"]
["序号","章次","科 目 名 称","金额(元)"]
[1,100,"总则",""]
[2,800,"房间工程",0]
[3,"第100章～800章清单合计",null,0]
[4,"已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计",null,""]
[5,"清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合价\n(即3-4)=5",null,""]
[6,"计日工合计",null,0]
[7,"暂列金额（不含计日工总额，即:5×10%=12）",null,""]
[8,"投标报价(3+6+7)=8",null,""]

{"sheet":"加油站188.1平米站房","index":6,"n_rows":62,"n_cols":8,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[5,0,5,5],[10,0,10,5],[12,0,12,5],[17,0,17,5],[38,0,38,5],[44,0,44,5],[47,0,47,5],[50,0,50,5],[53,0,53,5],[57,0,57,5],[59,0,59,5],[61,0,61,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：加油站188.1平米站房"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程\n数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[]
["A 土石方工程"]
["1","010101001001","平整场地","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、土方运距：施工单位根据现场实际情况考虑","m²",188.1,null,0]
["2","010101002001","挖一般土方","1、土壤类别：一、二类别\r\n2、基础钎探","m³",951.15,null,0]
["3","010103001001","回填方","1、基槽周边土方回填\r\n2、房心回填\r\n3、回填密实度达到设计要求","m³",547.6,null,0]
["4","010103002001","余方弃置","1、余土外运\r\n2、运距由施工单位根据现场施工条件考虑","m³",403.55,null,0]
["B 地基处理与边坡支护工程",{"$nulls":6},0]
["5","010201001001","换填垫层","1、换填砂石垫层\r\n2、0.4m厚碎石垫层\r\n3、0.6m级配砂砾垫层\r\n4、压实系数0.97","m³",248,null,0]
["D.砌筑工程",{"$nulls":6},0]
["6","010403001001","石基础","1、石料种类、规格：毛石\r\n2、基础类型：条形\r\n3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆\r\n","m³",124.1,null,0]
["7","010401003001","实心砖墙","1、M7.5混合砂浆砌筑240墙\r\n2、MU7.5红机砖","m³",22.9,null,0]
["8","010401003001","实心砖墙","1、M7.5混合砂浆砌筑370墙\r\n2、MU7.5红机砖","m³",69.71,null,0]
["9","010401003001","实心砖墙","1、M7.5混合砂浆砌筑120墙\r\n2、MU7.5红机砖","m³",1.5,null,0]
["E.混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":6},0]
["10","010501002001","带形基础","120墙基础","m³",1.31,null,0]
["11","010502002001","构造柱","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",4.23,null,0]
["12","010503004001","圈梁","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",17.98,null,0]
["13","010503002001","矩形梁","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",1.12,null,0]
["14","010503005001","过梁","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",0.33,null,0]
["15","010505006001","栏板","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n3、使用部位：女儿墙","m³",4.45,null,0]
["16","010505003001","平板","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",19.6,null,0]
["17","010505008001","雨篷、悬挑板、阳台板","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25","m³",1.66,null,0]
["18","010507003001","电缆沟, 地沟","1、1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：墙和盖板C25、垫层C15\r\n3、1200*1200\r\n","m",34.22,null,0]
["19","010507001001","散水, 坡道","05J1-113-散2\r\n下设300厚防冻砂","m²",40.5,null,0]
["20","010507004001","台阶","05J1-116-台6\r\n下设300厚防冻砂\r\n毛面花岗岩火烧板饰面","m²",42.6,null,0]
["21","010515001001","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ6","t",0.57,null,0]
["22","010515001002","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ8","t",0.26,null,0]
["23","010515001003","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ10","t",1.62,null,0]
["24","010515001004","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ12","t",2.61,null,0]
["25","010515001001","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ14","t",0.99,null,0]
["26","010515001010","现浇构件钢筋 二级","1、钢筋级别：二级钢\r\n2、钢筋直径：φ18\r\n","t",0.13,null,0]
["27","010515001013","现浇构件钢筋 二级","1、钢筋级别：二级钢\r\n2、钢筋直径：φ16\r\n","t",0.11,null,0]
["28","010515001002","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ6\r\n","t",0.55,null,0]
["29","010515001003","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ8\r\n","t",0.02,null,0]
["H.门窗工程",{"$nulls":6},0]
["30","010807001001","金属(塑钢、断桥)窗","1、单框双玻平开塑钢窗\r\n2、采用70系列塑钢窗\r\n3、玻璃选用5mm厚\r\n4、外窗开启扇做隐形纱窗","m²",28.97,null,0]
["31","010805005001","钛金板玻璃隔断","钛金板饰面玻璃隔断","m²",17.7,null,0]
["32","010801002001","木质门带套M1","1、窗代号及洞口尺寸：M-1 1000*2100\r\n2、框、扇材质：成品木门\r\n","樘",3,null,0]
["33","010805005001","全玻自由门","不锈钢框全玻自由门","m²",9.6,null,0]
["34","010802001001","金属(塑钢)门","塑钢保温半玻门","m²",12.8,null,0]
["J.屋面及防水工程",{"$nulls":6},0]
["35","010902001001","屋面卷材防水","1、2厚石隔离层\r\n2、200厚聚苯板保温\r\n3、20厚1:3水泥砂浆找平层\r\n4、1:10水泥珍珠岩3%找坡层，最薄处30mm\r\n5、4厚SBS改性沥青防水面层带保护砂砾\r\n","m²",217.73,null,0]
["36","010902004001","屋面排水管","雨水口、雨水斗、雨水管","m",14.4,null,0]
["K.保温、隔热、防腐工程",{"$nulls":6},0]
["37","011001001001","保温隔热屋面","1、200厚聚苯板保温层","m²",191.54,null,0]
["38","011001003001","保温隔热墙面","1、50厚挤塑板保温层","m²",337.75,null,0]
["L.楼地面装饰工程",{"$nulls":6},0]
["39","011102003001","块料楼地面  地20","详05J1地20\r\n800*800全瓷高档地板砖","m²",152.04,null,0]
["40","011102003005","块料楼地面 踢23","1、05J1踢23\r\n2、踢脚高度100,与墙取齐\r\n3、黑色全瓷踢脚板\r\n","m²",19.2,null,0]
["M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",{"$nulls":6},0]
["41","011201001001","墙面一般抹灰 内墙4","1、05J1内4\r\n2、刮腻子两遍，涂饰面层乳胶漆涂料两遍","m²",370.84,null,0]
["42","011201001001","墙面一般抹灰(女儿墙内侧抹灰）","女儿墙内侧抹灰","m²",55.6,null,0]
["43","011204003001","块料墙面","1、外墙面抹灰\r\n2、外墙面镶贴快料面层","m²",317.5,null,0]
["N.天棚工程",{"$nulls":6},0]
["44","011302001003","吊顶天棚 棚7","1、纸面石膏板吊顶\r\n2、刮腻子两遍\r\n3、乳胶漆两遍","m²",152.04,null,0]
["P.油漆、涂料、裱糊工程",{"$nulls":6},0]
["45","011407001001","墙面刷喷涂料","女儿墙内侧及黑色装饰线条涂料","m²",92.35,null,0]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"加油站188.1平米站房-采暖工程","index":7,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[23,0,23,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：加油站188.1平米站房-采暖工程","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程\n数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[]
[null,null,"采暖入口DN40",{"$nulls":4},""]
[1,"031003001015","闸阀 DN40","1.类型:闸阀\r\n2.材质:铜质\r\n3.规格、压力等级:DN40  1.0mpa\r\n4.连接形式:螺纹连接","个",3,null,0]
[2,"031003001016","闸板阀 DN25","1.类型:闸板阀\r\n2.规格:DN25\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",2,null,0]
[3,"031003008001","过滤器 DN40","1.规格:过滤器 DN40","组",1,null,0]
[4,"031003001017","压力表","1.类型:压力表","个",3,null,0]
[5,"031003001018","温度计","1.类型:温度计","个",2,null,0]
[6,"031003001019","平衡阀 DN40","1.规格:平衡阀 DN40","个",1,null,0]
[null,null,"采暖",{"$nulls":4},0]
[7,"031001002002","钢管DN40","1.安装部位:地沟\r\n2.介质:采暖\r\n3.规格:焊接钢管 DN40\r\n4.连接形式:焊接\r\n5.保温、防腐:50mm岩棉保温，玻璃布保护，防锈漆俩道","m",78.6,null,0]
[8,"031001002003","钢管DN32","1.安装部位:地沟\r\n2.介质:采暖\r\n3.规格:焊接钢管 DN32\r\n4.连接形式:螺纹连接\r\n5.保温、防腐:50mm岩棉保温，玻璃布保护，防锈漆俩道","m",12.5,null,0]
[9,"031001002004","钢管DN25","1.安装部位:地沟\r\n2.介质:采暖\r\n3.规格:焊接钢管 DN25\r\n4.连接形式:螺纹连接\r\n5.保温、防腐:50mm岩棉保温，玻璃布保护，防锈漆俩道","m",22.2,null,0]
[10,"031001002001","钢管DN20","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.规格:焊接钢管 DN20\r\n4.连接形式:螺纹连接\r\n5.穿楼板套管制安","m",28.7,null,0]
[11,"031002001001","管道支架","1.防腐:手工除锈，防锈漆俩道，再刷调和漆二道","kg",60.3,null,0]
[12,"031005001001","铸铁散热器","1.型号、规格:铸铁散热器\r\n2.安装方式:挂墙安装\r\n3.器具、托架除锈、刷油设计要求:外表刷防锈漆一遍、银粉二遍","片",215,null,0]
[13,"031003001011","自动排气阀 DN20","1.规格、压力等级:自动排气阀 DN20","个",7,null,0]
[14,"031003001012","手动放风阀","1.规格、压力等级:手动放风阀","个",10,null,0]
[15,"031003001014","截止阀 DN20","1.规格、压力等级:截止阀 DN20","个",27,null,0]
[16,"031009001001","采暖工程系统调试","","系统",1,null,0]
["合    计","","","","","","",0]

{"sheet":"加油站188.1平米站房-电气","index":8,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[38,0,38,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：加油站188.1平米站房-电气","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程\n数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[]
["","C.4.4","控制设备及低压电器安装","","","",null,""]
[1,"030404017002","配电箱 1AL1","1.名称:配电箱\r\n2.型号:1AL1\r\n3.规格:500*600*200\r\n4.安装方式:暗装距地1.5m","台",1,null,0]
["","C.4.11","配管","","",null,null,0]
[2,"030411001001","配管 SC50","1.名称:焊接钢管\r\n2.规格:SC50\r\n3.敷设方式：板或墙内暗敷","m",5.8,null,0]
[3,"030411001003","配管SC32","1.名称:焊接钢管\r\n2.规格:SC32\r\n3.敷设方式：板或墙内暗敷","m",84.6,null,0]
[4,"030411001004","配管SC20","1.名称:焊接钢管\r\n2.规格:SC20","m",226.2,null,0]
["","C.4.8","电线电缆安装","","",null,null,0]
[5,"030411004007","配线BV-4","1.名称:电线\r\n2.型号:BV-4\r\n3.材质:铜芯\r\n4.配线线制:管内暗配","m",386.6,null,0]
[6,"030411004008","配线BV-2.5","1.名称:电线\r\n2.型号:BV-2.5\r\n3.材质:铜芯\r\n4.配线部位:管内暗配","m",372.1,null,0]
[7,"030408002001","控制电缆KVV-4*2.5","1.名称:控制电缆\r\n2.规格:KVV-4*2.5\r\n3.敷设方式、部位:管内敷设","m",91.2,null,0]
["","C.4.12","照明、开关、插座器具安装","","",null,null,0]
[8,"030412005004","单管荧光灯","1.名称:单管荧光灯\r\n2.规格:220V 36W\r\n3.安装形式:吸顶安装","套",14,null,0]
[9,"030412001002","金卤灯","1.名称:金卤灯\r\n2.规格:400W\r\n3.类型:嵌入式安装","套",9,null,0]
[10,"030412004002","应急照明灯","1.名称:应急照明灯","套",3,null,0]
[11,"040801029003","单控单联开关","1.名称:单控三联开关\n2.规格:220V.10A\n3.安装方式:暗装","个",2,null,0]
[12,"040801029002","单控双联开关","1.名称:单控双联开关\r\n2.规格:220V.10A\r\n3.安装方式:暗装","个",5,null,0]
[13,"030404035001","插座 安全型2+3孔","1.名称:插座\r\n2.规格:安全型2+3孔\r\n3.安装方式:暗装","个",10,null,0]
[14,"030411006001","接线盒","1.名称:接线盒\r\n2.安装形式:暗装距地0.3m","个",37,null,0]
[15,"030414002001","送配电装置系统","1.名称:送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合)","系统",1,null,0]
["","C","综合布线","","",null,null,0]
[16,"030503004003","分线箱","1.名称:分线箱","台",1,null,0]
[17,"030411001019","配管SC32","1.名称:焊接钢管\r\n2.规格:SC32","m",22.3,null,0]
[18,"030411001011","配管PVC25","1.名称:阻燃塑料管\r\n2.规格:PVC25","m",42.6,null,0]
[19,"030502005002","UTP-4","1.名称:超五类4对非屏蔽双绞线\r\n2.规格:UTP-4\r\n3.线缆对数:4\r\n4.敷设方式:管内暗敷","m",84.3,null,0]
[20,"030502012003","电话插座","1.名称:电话插座\r\n2.安装方式:暗装距地0.3m","个",4,null,0]
[21,"030502012002","双口信息插座","1.名称:网络插座\r\n2.安装方式:暗装距地0.3m","个",4,null,0]
[22,"030502003001","接线盒","1.名称:接线盒\r\n2.材质:金属盒\r\n3.安装方式:暗装距地0.3m","个",8,null,0]
["","","电视","","",null,null,0]
[23,"030503004004","电视前端箱","1.名称:电视前端箱\r\n2.规格:40*400*200","台",1,null,0]
[24,"030411001021","配管PVC25","1.名称:阻燃塑料管\r\n2.规格:PVC25","m",31.2,null,0]
[25,"030505005003","SYV-75-5","1.名称:电视电缆\r\n2.规格:SYV-75-5\r\n3.敷设方式：管内暗敷","m",34.5,null,0]
[26,"030502004001","电视插座","1.名称:电视插座\r\n2.安装方式:暗装距地0.3m","个",4,null,0]
[27,"030502003002","接线盒","1.名称:接线盒\r\n2.材质:金属盒\r\n3.安装方式:暗装距地0.3m","个",4,null,0]
["合    计","","","","","","",0]

{"sheet":"加油站188.1平米站房-给排水工程","index":9,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[14,0,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：加油站188.1平米站房-给排水工程","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程\n数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[]
["","","给水","","","",null,""]
[1,"031001006012","塑料管De20","1.安装部位:室内给水\r\n2.材质、规格:PP-R 20\r\n3.连接形式:粘接\r\n4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗","m",20.4,null,0]
[2,"031003001003","闸阀 DN25","1.类型:闸阀\r\n2.规格、压力等级:DN25","个",1,null,0]
[3,"031003001006","全铜制截止阀 DN20","1.类型:截止阀\r\n2.材质:全铜质\r\n3.规格、压力等级:DN20","个",1,null,0]
["","","排水","","",null,null,0]
[4,"031001005002","铸铁管 DN75","1.安装部位:室内排水\r\n2.材质、规格:铸铁管 DN75","m",3.9,null,0]
[5,"031001005001","铸铁管 DN50","1.安装部位:室内排水\r\n2.材质、规格:铸铁管 DN50","m",0.6,null,0]
[6,"031004004001","洗涤盆","1.规格、类型:陶瓷制品洗涤盆","组",1,null,0]
[7,"031004008001","地漏 DN50","1.规格、类型:地漏 DN50","组",1,null,0]
["合    计","","","","","","",0]

{"sheet":"加油站大棚-东侧","index":10,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[5,0,5,5],[10,0,10,5],[16,0,16,5],[23,0,23,5],[26,0,26,5],[28,0,28,5],[30,0,30,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：加油站大棚-东侧"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程\n数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[]
["A 土石方工程"]
["1","010101001001","平整场地","1、土壤类别：一二类土\r\n2、土方运距：综合考虑各种运距","m²",230,null,0]
["2","010101002001","挖一般土方","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、挖土深度：按设计要求","m³",225.68,null,0]
["3","010103001001","回填方","1、密实度要求：符合设计要求\r\n2、填方材料品种：符合设计要求\r\n3、填方来源运距：原土回填","m³",197,null,0]
["4","010103002001","余方弃置","1、土壤类别：一二类土\r\n2、土方运距：综合考虑各种运距","m³",28.7,null,0]
["E.混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":6},0]
["5","010501001001","垫层","1、混凝土种类：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C15\r\n","m³",5.18,null,0]
["6","010501003001","独立基础","1、混凝土种类:商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30\r\n","m³",28.7,null,0]
["7","010502003001","异形柱","1、混凝土种类:商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30\r\n","m³",10.63,null,0]
["8","010515001001","现浇构件钢筋","钢级种类、规格：三级钢、Φ16","t",1.42,null,0]
["9","010516002001","预埋铁件","基础预埋铁件","t",0.38,null,0]
["F.金属结构工程",{"$nulls":6},0]
["10","010601001","钢网架","暂按30KG/平方米计算工程量","t",13.8,null,0]
["11","010603003001","钢管柱","1、钢材品种、规格:Q235B钢\r\n2、单根柱重量：3t内\r\n3、探伤要求:符合《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》规定的二级质量等级的要求\r\n4、防火要求：建筑防火等级为二级、网架耐火极限为1.5h\r\n","t",6.62,null,0]
["12","010606002001","钢檩条","屋面檩条方钢管规格100*80*4*4\r\n","t",7.68,null,0]
["13","010605001001","钢板楼板","1.0厚彩色镀锌瓦楞型压型钢板屋面","m²",460,null,0]
["14","010606011001","钢板天沟","2mm厚钢板","t",0.75,null,0]
["15","010902004001","屋面排水管","100*4钢雨水管","m",32,null,0]
["M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",{"$nulls":6},0]
["16","011209001001","带骨架幕墙","4厚双面铝塑板，两面铝箔\r\n主龙骨采用60*40*2.5方钢，间距小于1200mm\r\n次龙骨采用40*40*2.5方钢，间距小于600mm在龙骨\r\n外做0.5mm镀锌铁皮基层，外满涂粘接剂粘贴铝塑板","m²",154.8,null,0]
["17","011209001001","柱立面装饰","四角为R60圆角的方形柱\n包装材料采用4mm厚中油钢板和圆角铝型材","m²",102.4,null,0]
["N.天棚工程",{"$nulls":6},0]
["18","011302001001","吊顶天棚","铝扣板吊顶","m²",17.28,null,0]
["P.油漆、涂料、裱糊工程",{"$nulls":6},0]
["19","011405001001","金属面油漆","醇酸过氯乙烯磁漆三道，防锈漆三道。","t",28.18,null,0]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"储油罐基础-东侧","index":11,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[5,0,5,5],[25,0,25,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：储油罐基础-东侧"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程\n数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[]
["A 土石方工程"]
["1","010101002001","挖一般土方","土壤类别：一、二类土\r\n挖土深度：4米","m³",669.94,null,0]
["2","010103001001","回填方","回填中性砂或细土","m³",478.43,null,0]
["3","010103002001","余方弃置","土壤类别：一、二类土\r\n弃土运距：综合各类运距","m³",669.94,null,0]
["4","010401003001","砖砌卸油口","卸油口砌筑240砖墙","m³",1.34,null,0]
["5","010401003002","实心砖墙","M7.5水泥砂浆砌筑MU15灰砂砖","m³",21.76,null,0]
["6","010404001001","垫层","C15混凝土垫层\r\n商砼","m³",9.18,null,0]
["7","010501004001","储油罐基础","1、混凝土种类：商砼\r\n2、混凝土强度等级：C30\r\n","m³",32.98,null,0]
["8","010501002001","围墙基础","1、混凝土种类：商砼\r\n2、混凝土强度等级：C30","m³",2.85,null,0]
["9","010501001001","垫层","1、混凝土种类：商砼\r\n2、混凝土强度等级：C15","m³",2.43,null,0]
["10","010501006001","设备基础","加油岛\r\nC20混凝土","m³",3.94,null,0]
["11","010501006002","设备基础","通气管固定支座基础","m³",0.5,null,0]
["12","011102003001","罐区地面","60mm素混凝土垫层\r\n人行道处铺浅黄色步道板300*300","m²",104.19,null,0]
["13","011102003002","收费岛面层","深灰色压光广场砖","m²",20.16,null,0]
["14","011204003001","块料墙面","200*300乳白色亚光室外釉面砖","m²",31.6,null,0]
["15","010515001001","现浇构件钢筋","钢筋级别：三级钢\r\n钢筋直径：Φ12","t",2.71,null,0]
["16","010515001002","现浇构件钢筋","箍筋Φ8","t",0.14,null,0]
["17","010515001003","现浇构件钢筋","箍筋Φ10","t",0.21,null,0]
["18","010516002001","预埋铁件","防漂抱带","t",0.45,null,0]
["19","010516001001","螺栓","预埋螺栓","t",16,null,0]
["合计",null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"加油站（东侧）-电气","index":12,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[41,0,41,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：加油站（东侧）-电气","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程\n数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[]
["","","电气","","","",null,""]
[1,"030411001002","配管SC25","1.名称:电气配管\r\n2.材质:焊接钢管\r\n3.规格:SC25","m",538,null,0]
[2,"030411001003","配管SC32","1.名称:电气配管\r\n2.材质:焊接钢管\r\n3.规格:SC32","m",16,null,0]
[3,"030411004005","配线RVV-3*2.5","1.名称:电气配线\r\n2.型号:RVV-3*2.5\r\n3.材质:铜芯软线","m",26,null,0]
[4,"030408001003","电力电缆铜芯电缆YJV-0.6/1KV-5*6","1.名称:电缆\r\n2.型号:YJV-0.6/1KV-5*6\r\n3.材质:铜芯","m",12.6,null,0]
[5,"030408001004","电力电缆铜芯电缆YJV-0.6/1KV-3*4","1.名称:电缆\r\n2.型号:YJV-0.6/1KV-3*4\r\n3.材质:铜芯","m",11.6,null,0]
[6,"030408001005","电力电缆铜芯电缆YJV22-0.6/1KV-3*2.5","1.名称:电缆\r\n2.型号:YJV22-0.6/1KV-3*2.5\r\n3.材质:铜芯","m",636.2,null,0]
[7,"030411004007","配线BV-450/750V-2.5mm2","1.名称:电线\r\n2.型号:BV-450/750V-2.5mm2\r\n3.材质:铜芯","m",287,null,0]
[8,"030502005002","六类屏蔽以太网线","1.名称:六类屏蔽以太网线","m",432,null,0]
[9,"030408001006","KYJV-0.5KV-3*1.5","1.名称:电源线\r\n2.型号:KYJV-0.5KV-3*1.5","m",16.3,null,0]
[10,"030408006003","电力电缆头6mm2","1.名称:电缆头\r\n2.规格:6mm2","个",2,null,0]
[11,"030408006002","电力电缆头4mm2","1.名称:电力电缆头\r\n2.规格:4mm2","个",2,null,0]
[12,"030408006001","电力电缆头2.5mm2","1.名称:电力电缆头\r\n2.规格:2.5mm2","个",12,null,0]
[13,"030412007001","路灯","1.名称:路灯\r\n2.型号:高压钠灯\r\n3.规格:250W\r\n4.灯杆材质、规格:金属灯杆\n5.土方:挖填\n6.灯杆形式（单、双）:单杆6m\n7.基础形式、砂浆配合比:无筋混凝土","套",1,null,0]
[14,"030414002001","送配电装置系统","","系统",1,null,0]
["","","防雷","","",null,null,0]
[15,"030409001001","接地极","1.名称:接地极\r\n2.规格:-6×60","根",6,null,0]
[16,"030409002001","接地母线","1.名称:接地母线\r\n2.规格:BVR-16mm2、TJ10mm2、-40×4","m",300,null,0]
[17,"030409008001","接地测试卡","1.名称:接地测试卡","块",8,null,0]
[18,"030404032003","防雷器箱","1.名称:防雷器箱","台",1,null,0]
[19,"030414011001","接地装置","","系统（组）",1,null,0]
["","","弱电","","",null,null,0]
[20,"030507002002","监控主机","1.名称:监控主机\r\n2.安装方式:安装调试","套",1,null,0]
[21,"030507002001","UPS电源","1.名称:UPS电源","套",1,null,0]
[22,"030501012001","交换机","1.名称:交换机","台",1,null,0]
[23,"030501001001","硬盘","1.名称：硬盘\r\n2.安装调试\r\n3.型号：2T  sata","台",1,null,0]
[24,"030501002001","彩色显示器","1.名称:彩色显示器\r\n2.规格:19寸液晶显示器","台",1,null,0]
[25,"030507008003","高清网络半球摄像机","1.名称:高清网络半球摄像机","台",3,null,0]
[26,"030507008002","高清网络枪式摄像机","1.名称:高清网络枪式摄像机","台",6,null,0]
[27,"030507008001","红外一体化摄像机","1.名称:红外一体化摄像机","台",1,null,0]
[28,"030411001005","配管SC20","1.名称:电气配管\r\n2.材质:镀锌钢管\r\n3.规格:SC20","m",472,null,0]
[29,"030502005003","六类屏蔽以太网线","1.名称:六类屏蔽以太网线","m",335,null,0]
[30,"030502005001","六类以太网线","1.名称:六类以太网线","m",60,null,0]
[31,"030408001007","KYJV-0.5KV-3*1.5","1.名称:电源线\r\n2.型号:KYJV-0.5KV-3*1.5","m",60,null,0]
[32,"030408001008","KYJV22-0.5KV-3*1.5","1.名称:电源线\r\n2.型号:KYJV22-0.5KV-3*1.5","m",335,null,0]
[33,"030404035001","防雷插排","1.名称:防雷插排","个",2,null,0]
["合    计","","","","","",null,0]

{"sheet":"加油站（东侧）-工艺管道","index":13,"n_rows":46,"n_cols":8,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[45,0,45,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：加油站（东侧）-工艺管道","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程\n数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[]
["","","整个项目","","","",null,""]
[1,"030801001001","无缝钢管DN108*4","1.材质:无缝钢管\r\n2.规格:无缝钢管DN108*4\r\n3.连接形式、焊接方法:焊接\r\n4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫与清洗","m",65,null,0]
[2,"030801001002","无缝钢管DN89*4","1.材质:无缝钢管\r\n2.规格:DN89*4\r\n3.连接形式、焊接方法:焊接\r\n4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫与清洗","m",64,null,0]
[3,"030801001003","无缝钢管DN57*4","1.材质:无缝钢管\r\n2.规格:DN57*4\r\n3.连接形式、焊接方法:焊接\r\n4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫与清洗","m",399,null,0]
[4,"030801001003","无缝钢管DN48*4","1.材质:无缝钢管\r\n2.规格:DN48*4\r\n3.连接形式、焊接方法:焊接\r\n4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫与清洗","m",8,null,0]
[5,"031201001001","管道除锈刷油","1.除锈级别:喷石英砂除锈\r\n2.油漆品种:红丹防锈漆\r\n3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍","m²",132.1,null,0]
[6,"031202007001","金属油罐内壁防静电","1.除锈级别:金属油罐内壁防静电\r\n2.涂刷（喷）品种:防静电涂料底漆、面漆各两遍","m²",68,null,0]
[7,"031202008001","埋地管道防腐蚀","1.除锈级别:埋地管道防腐蚀\r\n2.分层内容:环氧煤沥青漆防腐 管道 一底二布四油","m²",132.1,null,0]
[8,"030815001001","管架制作安装","1.名称:管架制作\r\n2.除锈:手工除一般钢结构轻锈\n3.刷油:调合漆二遍、红丹防锈漆二遍","kg",386.2,null,0]
[9,"030804001004","90°无缝弯头DN100","1.材质:碳钢\r\n2.规格:90°无缝弯头DN100\r\n3.连接方式:焊接","个",11,null,0]
[10,"030804001005","快速接头（不锈钢）DN100","1.材质:不锈钢\r\n2.规格:DN100","个",1,null,0]
[11,"030804001006","45°无缝弯头DN100","1.材质:碳钢\r\n2.规格:45°无缝弯头DN100\r\n3.连接方式:焊接","个",7,null,0]
[12,"030804001008","90°无缝弯头DN80","1.材质:碳钢\r\n2.规格:90°无缝弯头DN80\r\n3.连接方式:焊接","个",3,null,0]
[13,"030804001002","快速接头（不锈钢）DN80","1.材质:不锈钢\r\n2.规格:DN80\r\n3.连接方式:焊接","个",4,null,0]
[14,"030804001003","90°无缝弯头DN50","1.材质:碳钢\r\n2.规格:90°无缝弯头DN50\r\n3.连接方式:焊接","个",26,null,0]
[15,"030804001003","三通DN25","1.材质:碳钢\r\n2.规格:三通DN25\r\n3.连接方式:焊接","个",2,null,0]
[16,"030804001007","变径接头DN50","1.材质:碳钢\r\n2.规格:变径接头DN50\r\n3.连接方式:焊接","个",10,null,0]
[17,"030807003004","螺纹球阀DN20","1.名称:螺纹球阀\r\n2.材质:铜质\r\n3.型号、规格:DN20\r\n4.连接形式:螺纹","个",4,null,0]
[18,"030807003003","螺纹球阀DN25","1.名称:螺纹球阀\r\n2.材质:铜质\r\n3.型号、规格:DN25\r\n4.连接形式:螺纹","个",5,null,0]
[19,"030807003002","机械呼吸阀DN50","1.名称:机械呼吸阀\r\n2.材质:铜质\r\n3.型号、规格:DN50\r\n4.连接形式:焊接","个",1,null,0]
[20,"030807003005","法兰球阀DN50","1.名称:法兰球阀\r\n2.型号、规格:DN50\r\n3.连接形式:焊接","个",2,null,0]
[21,"030807003001","法兰球阀DN100","1.名称:法兰球阀\r\n2.型号、规格:DN100\r\n3.连接形式:焊接","个",2,null,0]
[22,"030807002002","防雨型阻火器DN50","1.名称:防雨型阻火器\r\n2.型号、规格:DN50\r\n3.连接形式:焊接","个",3,null,0]
[23,"030807002002","卸油防溢阀DN100","1.名称:卸油防溢阀\r\n2.型号、规格:DN100\r\n3.连接形式:焊接","个",4,null,0]
[24,"030807002004","量油器DN100","1.名称:量油器\r\n2.型号、规格:DN100","个",4,null,0]
[25,"030810002006","低压碳钢焊接法兰DN50","1.材质:碳钢\r\n2.型号、规格:DN50\r\n3.连接形式:焊接","副",16,null,0]
[26,"030810002002","低压碳钢焊接法兰DN80","1.材质:碳钢\r\n2.型号、规格:DN50\r\n3.连接形式:焊接","副",2,null,0]
[27,"030810002005","低压碳钢焊接法兰DN100","1.材质:碳钢\r\n2.型号、规格:DN100\r\n3.连接形式:焊接","副",12,null,0]
[28,"030810002004","低压碳钢焊接法兰DN125","1.材质:碳钢\r\n2.型号、规格:DN125\r\n3.连接形式:焊接","副",2,null,0]
[29,"030109006001","潜油泵","1.名称:潜油泵\r\n2.规格:240L/min  1.5HP","台",4,null,0]
[30,"030302002001","柴油储罐","1.名称:柴油储罐\r\n2.名称:防爆磁致伸缩液位计\r\n3.型号:Q235-B\r\n4.规格:30m3 Φ2614*5950*7\r\n5.压力试验设计要求:水压试验P正=3000pa、P负=2000pa","台",2,null,0]
[31,"030302002003","汽油储罐","1.名称:汽油储罐\r\n2.名称:防爆磁致伸缩液位计\r\n3.型号:Q235-B\r\n4.规格:30m3 Φ2614*5950*7\r\n5.压力试验设计要求:水压试验P正=3000pa、P负=2000pa","台",2,null,0]
[32,"030404015001","液位仪触摸式控制台","1.名称:液位仪触摸式控制台","台",1,null,0]
[33,"030113007003","双枪双油品大流量潜油泵加油机","1.名称:双枪双油品大流量潜油泵加油机","台",2,null,0]
[34,"030113007004","双枪双油品潜油泵加油机","1.名称:双枪双油品大流量潜油泵加油机","台",2,null,0]
[35,"010101007001","管沟土方","1.土壤类别:一二类土","m³",375.9,null,0]
[36,"030901013002","手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4","1.形式:灭火器每两具设置于灭火器箱内\r\n2.规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5","具",4,null,0]
[37,"030901013003","推车式磷酸铵盐干粉灭火器35kg","1.规格、型号:推车式磷酸铵盐干粉灭火器35kg","具",1,null,0]
[38,"030901013004","灭火沙","1.形式:放置于灭火沙箱内\r\n2.规格、型号:2mm3灭火沙","具",1,null,0]
[39,"030901013001","灭火毯","1.形式:放置于灭火沙箱内\r\n2.规格、型号:2mm3灭火沙","块",2,null,0]
["合    计","","","","","","",0]

{"sheet":"加油站217.48平米站房","index":14,"n_rows":62,"n_cols":8,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[5,0,5,5],[10,0,10,5],[12,0,12,5],[16,0,16,5],[37,0,37,5],[44,0,44,5],[47,0,47,5],[50,0,50,5],[53,0,53,5],[57,0,57,5],[59,0,59,5],[61,0,61,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：加油站217.48平米站房"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程\n数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[]
["A 土石方工程"]
["1","010101001001","平整场地","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、土方运距：施工单位根据现场实际情况考虑","m²",217.48,null,0]
["2","010101002001","挖一般土方","1、土壤类别：一、二类别\r\n2、基础钎探","m³",1615.29,null,0]
["3","010103001001","回填方","1、基槽周边土方回填\r\n2、房心回填\r\n3、回填密实度达到设计要求","m³",1147.25,null,0]
["4","010103002001","余方弃置","1、余土外运\r\n2、运距由施工单位根据现场施工条件考虑","m³",468.04,null,0]
["B 地基处理与边坡支护工程",{"$nulls":6},0]
["5","010201001001","换填垫层","1、换填砂石垫层\r\n2、0.4m厚碎石垫层\r\n3、0.6m级配砂砾垫层\r\n4、压实系数0.97","m³",311.08,null,0]
["D.砌筑工程",{"$nulls":6},0]
["6","010403001001","石基础","1、石料种类、规格：毛石\r\n2、基础类型：条形\r\n3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆\r\n","m³",153.64,null,0]
["7","010401003001","实心砖墙","1、M7.5混合砂浆砌筑240墙\r\n2、MU7.5红机砖","m³",26.9,null,0]
["8","010401003001","实心砖墙","1、M7.5混合砂浆砌筑370墙\r\n2、MU7.5红机砖","m³",66.89,null,0]
["E.混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":6},0]
["9","010502002001","构造柱","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C20\r\n","m³",6.71,null,0]
["10","010503004001","圈梁","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C20\r\n","m³",20.24,null,0]
["11","010503002001","矩形梁","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C20\r\n","m³",2.57,null,0]
["12","010503005001","过梁","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C20\r\n","m³",2.06,null,0]
["13","010505006001","栏板","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C20\r\n3、使用部位：女儿墙","m³",4.6,null,0]
["14","010505003001","平板","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C20\r\n","m³",23.25,null,0]
["15","010507003001","电缆沟, 地沟","1、1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：墙和盖板C20、垫层C15\r\n3、1200*1200\r\n","m",31.6,null,0]
["16","010507001001","散水, 坡道","05J1-113-散2\r\n下设300厚防冻砂","m²",55.17,null,0]
["17","010507004001","台阶","05J1-116-台6\r\n下设300厚防冻砂\r\n毛面花岗岩火烧板饰面","m²",26.22,null,0]
["18","010515001001","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ6","t",0.51,null,0]
["19","010515001002","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ8","t",0.53,null,0]
["20","010515001003","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ10","t",2.15,null,0]
["21","010515001004","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ12","t",1.95,null,0]
["22","010515001001","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：二级钢\r\n2、钢筋直径：φ12","t",0.03,null,0]
["23","010515001007","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ12","t",0.84,null,0]
["24","010515001001","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ14","t",0.99,null,0]
["25","010515001010","现浇构件钢筋 二级","1、钢筋级别：二级钢\r\n2、钢筋直径：φ18\r\n","t",0.07,null,0]
["26","010515001013","现浇构件钢筋 二级","1、钢筋级别：二级钢\r\n2、钢筋直径：φ25\r\n","t",0.21,null,0]
["27","010515001002","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ6\r\n","t",0.67,null,0]
["28","010515001003","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ8\r\n","t",0.06,null,0]
["H.门窗工程",{"$nulls":6},0]
["29","010807001001","金属(塑钢、断桥)窗","1、单框双玻平开塑钢窗\r\n2、采用70系列塑钢窗\r\n3、玻璃选用5mm厚\r\n4、外窗开启扇做隐形纱窗","m²",50.7,null,0]
["30","010807001001","金属(塑钢、断桥)窗","1、单框双玻推拉塑钢窗\r\n2、采用70系列塑钢窗\r\n3、玻璃选用5mm厚\r\n4、外窗开启扇做隐形纱窗","m²",6.9,null,0]
["31","010805006001","铝合金玻璃门","1、铝合金半玻门\r\n2、M2","m²",3.2,null,0]
["32","010801002001","木质门带套M1","1、窗代号及洞口尺寸：M-1\r\n2、框、扇材质：成品木门","樘",3,null,0]
["33","010805005001","全玻自由门","不锈钢框全玻自由门","m²",2.52,null,0]
["34","010802001001","金属(塑钢)门","塑钢保温半玻门","m²",2.52,null,0]
["J.屋面及防水工程",{"$nulls":6},0]
["35","010902001001","屋面卷材防水","1、2厚石隔离层\r\n2、200厚聚苯板保温\r\n3、20厚1:3水泥砂浆找平层\r\n4、1:10水泥珍珠岩3%找坡层，最薄处30mm\r\n5、4厚SBS改性沥青防水面层带保护砂砾\r","m²",224.1,null,0]
["36","010902004001","屋面排水管","雨水口、雨水斗、雨水管","m",14.4,null,0]
["K.保温、隔热、防腐工程",{"$nulls":6},0]
["37","011001001001","保温隔热屋面","1、200厚聚苯板保温层","m²",202.83,null,0]
["38","011001003001","保温隔热墙面","1、50厚挤塑板保温层","m²",368.26,null,0]
["L.楼地面装饰工程",{"$nulls":6},0]
["39","011102003001","块料楼地面  地20","详05J1地20\r\n800*800全瓷高档地板砖","m²",173.87,null,0]
["40","011102003005","块料楼地面 踢23","1、05J1踢23\r\n2、踢脚高度100,与墙取齐\r\n3、黑色全瓷踢脚板\r\n","m²",21.2,null,0]
["M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",{"$nulls":6},0]
["41","011201001001","墙面一般抹灰 内墙4","1、05J1内4\r\n2、刮腻子两遍，涂饰面层乳胶漆涂料两遍","m²",437.12,null,0]
["42","011201001001","墙面一般抹灰(女儿墙内侧抹灰）","女儿墙内侧抹灰","m²",57.7,null,0]
["43","011204003001","块料墙面","1、外墙面抹灰\r\n2、外墙面镶贴快料面层","m²",330.75,null,0]
["N.天棚工程",{"$nulls":6},0]
["44","011302001003","吊顶天棚 棚7","1、纸面石膏板吊顶\r\n2、刮腻子两遍\r\n3、乳胶漆两遍","m²",179.5,null,0]
["P.油漆、涂料、裱糊工程",{"$nulls":6},0]
["45","011407001001","墙面刷喷涂料","女儿墙内侧及黑色装饰线条涂料","m²",83.67,null,0]
["合计",null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"加油站217.48平米站房-采暖工程","index":15,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[23,0,23,5],[24,0,24,3],[24,4,24,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：加油站217.48平米站房-采暖工程","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程\n数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[]
["","","采暖入口DN40","","","",null,""]
[1,"031003001015","闸阀 DN40","1.类型:闸阀\r\n2.材质:铜质\r\n3.规格、压力等级:DN40  1.0mpa\r\n4.连接形式:螺纹连接","个",3,null,0]
[2,"031003001016","闸板阀 DN25","1.类型:闸板阀\r\n2.规格:DN25\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",2,null,0]
[3,"031003008001","过滤器 DN40","1.规格:过滤器 DN40","组",1,null,0]
[4,"031003001017","压力表","1.类型:压力表","个",3,null,0]
[5,"031003001018","温度计","1.类型:温度计","个",2,null,0]
[6,"031003001019","平衡阀 DN40","1.规格:平衡阀 DN40","个",1,null,0]
["","","采暖","","",null,null,0]
[7,"031001002002","钢管DN40","1.安装部位:地沟\r\n2.介质:采暖\r\n3.规格:焊接钢管 DN40\r\n4.连接形式:焊接\r\n5.保温、防腐:50mm岩棉保温，玻璃布保护，防锈漆俩道","m",76.7,null,0]
[8,"031001002003","钢管DN32","1.安装部位:地沟\r\n2.介质:采暖\r\n3.规格:焊接钢管 DN32\r\n4.连接形式:螺纹连接\r\n5.保温、防腐:50mm岩棉保温，玻璃布保护，防锈漆俩道","m",13.2,null,0]
[9,"031001002004","钢管DN25","1.安装部位:地沟\r\n2.介质:采暖\r\n3.规格:焊接钢管 DN25\r\n4.连接形式:螺纹连接\r\n5.保温、防腐:50mm岩棉保温，玻璃布保护，防锈漆俩道","m",32.9,null,0]
[10,"031001002001","钢管DN20","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.规格:焊接钢管 DN20\r\n4.连接形式:螺纹连接\r\n5.穿楼板套管制安","m",18.4,null,0]
[11,"031002001001","管道支架","1.防腐:手工除锈，防锈漆俩道，再刷调和漆二道","kg",65.78,null,0]
[12,"031005001001","铸铁散热器","1.型号、规格:铸铁散热器\r\n2.安装方式:挂墙安装\r\n3.器具、托架除锈、刷油设计要求:外表刷防锈漆一遍、银粉二遍","片",210,null,0]
[13,"031003001011","自动排气阀 DN20","1.规格、压力等级:自动排气阀 DN20","个",5,null,0]
[14,"031003001012","手动放风阀","1.规格、压力等级:手动放风阀","个",9,null,0]
[15,"031003001014","截止阀 DN20","1.规格、压力等级:截止阀 DN20","个",15,null,0]
[16,"031009001001","采暖工程系统调试","","系统",1,null,0]
["合    计","","","","","",null,0]
["","","","","","","",""]

{"sheet":"加油站217.48平米站房-电气","index":16,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[39,0,39,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：加油站217.48平米站房-电气","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程\n数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[]
["","C.4.4","控制设备及低压电器安装","","","",null,""]
[1,"030404017002","配电箱 1AL1","1.名称:配电箱\r\n2.型号:1AL1\r\n3.规格:500*600*200\r\n4.安装方式:暗装距地1.5m","台",1,null,0]
["","C.4.11","配管","","",null,null,0]
[2,"030411001001","配管 SC50","1.名称:焊接钢管\r\n2.规格:SC50\r\n3.敷设方式：板或墙内暗敷","m",6,null,0]
[3,"030411001003","配管SC32","1.名称:焊接钢管\r\n2.规格:SC32\r\n3.敷设方式：板或墙内暗敷","m",87.1,null,0]
[4,"030411001004","配管SC20","1.名称:焊接钢管\r\n2.规格:SC20","m",247.7,null,0]
["","C.4.8","电线电缆安装","","",null,null,0]
[5,"030411004007","配线BV-4","1.名称:电线\r\n2.型号:BV-4\r\n3.材质:铜芯\r\n4.配线线制:管内暗配","m",394.5,null,0]
[6,"030411004008","配线BV-2.5","1.名称:电线\r\n2.型号:BV-2.5\r\n3.材质:铜芯\r\n4.配线部位:管内暗配","m",406.6,null,0]
[7,"030408002001","控制电缆KVV-4*2.5","1.名称:控制电缆\r\n2.规格:KVV-4*2.5\r\n3.敷设方式、部位:管内敷设","m",87.1,null,0]
["","C.4.12","照明、开关、插座器具安装","","",null,null,0]
[8,"030412001004","吸顶灯","1.名称:吸顶灯\r\n2.规格:220V 15W\r\n3.类型:吸顶","套",3,null,0]
[9,"030412005004","单管荧光灯","1.名称:单管荧光灯\r\n2.规格:220V 36W\r\n3.安装形式:吸顶安装","套",15,null,0]
[10,"030412001002","金卤灯","1.名称:金卤灯\r\n2.规格:400W\r\n3.类型:嵌入式安装","套",9,null,0]
[11,"030412004002","应急照明灯","1.名称:应急照明灯","套",3,null,0]
[12,"040801029002","单控双联开关","1.名称:单控双联开关\r\n2.规格:220V.10A\r\n3.安装方式:暗装","个",5,null,0]
[13,"040801029003","单控三联开关","1.名称:单控三联开关\r\n2.规格:220V.10A\r\n3.安装方式:暗装","个",3,null,0]
[14,"030404035001","插座 安全型2+3孔","1.名称:插座\r\n2.规格:安全型2+3孔\r\n3.安装方式:暗装","个",10,null,0]
[15,"030411006001","接线盒","1.名称:接线盒\r\n2.安装形式:暗装距地0.3m","个",48,null,0]
[16,"030414002001","送配电装置系统","1.名称:送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合)","系统",1,null,0]
["","C","综合布线","","",null,null,0]
[17,"030503004003","分线箱","1.名称:分线箱","台",1,null,0]
[18,"030411001019","配管SC32","1.名称:焊接钢管\r\n2.规格:SC32","m",21.2,null,0]
[19,"030411001011","配管PVC25","1.名称:阻燃塑料管\r\n2.规格:PVC25","m",73.4,null,0]
[20,"030502005002","UTP-4","1.名称:超五类4对非屏蔽双绞线\r\n2.规格:UTP-4\r\n3.线缆对数:4\r\n4.敷设方式:管内暗敷","m",86.8,null,0]
[21,"030502012003","电话插座","1.名称:电话插座\r\n2.安装方式:暗装距地0.3m","个",4,null,0]
[22,"030502012002","双口信息插座","1.名称:网络插座\r\n2.安装方式:暗装距地0.3m","个",4,null,0]
[23,"030502003001","接线盒","1.名称:接线盒\r\n2.材质:金属盒\r\n3.安装方式:暗装距地0.3m","个",8,null,0]
["","","电视","","",null,null,0]
[24,"030503004004","电视前端箱","1.名称:电视前端箱\r\n2.规格:40*400*200","台",1,null,0]
[25,"030411001021","配管PVC25","1.名称:阻燃塑料管\r\n2.规格:PVC25","m",30,null,0]
[26,"030505005003","SYV-75-5","1.名称:电视电缆\r\n2.规格:SYV-75-5\r\n3.敷设方式：管内暗敷","m",35.6,null,0]
[27,"030502004001","电视插座","1.名称:电视插座\r\n2.安装方式:暗装距地0.3m","个",4,null,0]
[28,"030502003002","接线盒","1.名称:接线盒\r\n2.材质:金属盒\r\n3.安装方式:暗装距地0.3m","个",4,null,0]
["合    计","","","","","","",0]

{"sheet":"加油站217.48平米站房-给排水工程","index":17,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[14,0,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：加油站217.48平米站房-给排水工程","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程\n数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[]
["","","给水","","","","",""]
[1,"031001006001","塑料管De20","1.安装部位:室内给水\r\n2.材质、规格:PP-R 20\r\n3.连接形式:粘接\r\n4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗","m",17.8,null,0]
[2,"031003001003","闸阀 DN25","1.类型:闸阀\r\n2.规格、压力等级:DN25\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",1,null,0]
[3,"031003001006","全铜制截止阀 DN20","1.类型:截止阀\r\n2.材质:全铜质\r\n3.规格、压力等级:DN20\r\n4.连接形式:螺纹连接","个",1,null,0]
["","","排水","","",null,null,0]
[4,"031001005001","铸铁管 DN75","1.安装部位:室内排水\r\n2.材质、规格:铸铁管 DN75","m",3.5,null,0]
[5,"031001005002","铸铁管 DN50","1.安装部位:室内排水\r\n2.材质、规格:铸铁管 DN50","m",0.6,null,0]
[6,"031004004001","洗涤盆","1.规格、类型:陶瓷制品洗涤盆","组",1,null,0]
[7,"031004008001","地漏 DN50","1.规格、类型:地漏 DN50","组",1,null,0]
["合    计","","","","","","",0]

{"sheet":"加油站大棚-西侧","index":18,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[5,0,5,5],[10,0,10,5],[16,0,16,5],[23,0,23,5],[26,0,26,5],[28,0,28,5],[30,0,30,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：加油站大棚-西侧"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程\n数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[]
["A 土石方工程"]
["1","010101001001","平整场地","1、土壤类别：一二类土\r\n2、土方运距：综合考虑各种运距","m²",230,null,0]
["2","010101002001","挖一般土方","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、挖土深度：按设计要求","m³",225.68,null,0]
["3","010103001001","回填方","1、密实度要求：符合设计要求\r\n2、填方材料品种：符合设计要求\r\n3、填方来源运距：原土回填","m³",197,null,0]
["4","010103002001","余方弃置","1、土壤类别：一二类土\r\n2、土方运距：综合考虑各种运距","m³",28.7,null,0]
["E.混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":6},0]
["5","010501001001","垫层","1、混凝土种类：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C15\r\n","m³",5.18,null,0]
["6","010501003001","独立基础","1、混凝土种类:商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30\r\n","m³",28.7,null,0]
["7","010502003001","异形柱","1、混凝土种类:商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30\r\n","m³",10.63,null,0]
["8","010515001001","现浇构件钢筋","钢级种类、规格：三级钢、Φ16","t",1.42,null,0]
["9","010516002001","预埋铁件","基础预埋铁件","t",0.38,null,0]
["F.金属结构工程",{"$nulls":6},0]
["10","010601001","钢网架","暂按30KG/平方米计算工程量","t",13.8,null,0]
["11","010603003001","钢管柱","1、钢材品种、规格:Q235B钢\r\n2、单根柱重量：3t内\r\n3、探伤要求:符合《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》规定的二级质量等级的要求\r\n4、防火要求：建筑防火等级为二级、网架耐火极限为1.5h\r\n","t",6.62,null,0]
["12","010606002001","钢檩条","屋面檩条方钢管规格100*80*4*4\r\n","t",7.68,null,0]
["13","010605001001","钢板楼板","1.0厚彩色镀锌瓦楞型压型钢板屋面","m²",460,null,0]
["14","010606011001","钢板天沟","2mm厚钢板","t",0.75,null,0]
["15","010902004001","屋面排水管","100*4钢雨水管","m",32,null,0]
["M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",{"$nulls":6},0]
["16","011209001001","带骨架幕墙","4厚双面铝塑板，两面铝箔\r\n主龙骨采用60*40*2.5方钢，间距小于1200mm\r\n次龙骨采用40*40*2.5方钢，间距小于600mm在龙骨\r\n外做0.5mm镀锌铁皮基层，外满涂粘接剂粘贴铝塑板","m²",154.8,null,0]
["17","011209001001","柱立面装饰","四角为R60圆角的方形柱\n包装材料采用4mm厚中油钢板和圆角铝型材","m²",102.4,null,0]
["N.天棚工程",{"$nulls":6},0]
["18","011302001001","吊顶天棚","铝扣板吊顶","m²",17.28,null,0]
["P.油漆、涂料、裱糊工程",{"$nulls":6},0]
["19","011405001001","金属面油漆","醇酸过氯乙烯磁漆三道，防锈漆三道。","t",28.18,null,0]
["合计",null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"储油罐基础-西侧","index":19,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[5,0,5,5],[25,0,25,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：储油罐基础-西侧"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程\n数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[]
["A 土石方工程"]
["1","010101002001","挖一般土方","土壤类别：一、二类土\r\n挖土深度：4米","m³",669.94,null,0]
["2","010103001001","回填方","回填中性砂或细土","m³",478.43,null,0]
["3","010103002001","余方弃置","土壤类别：一、二类土\r\n弃土运距：综合各类运距","m³",669.94,null,0]
["4","010401003001","砖砌卸油口","卸油口砌筑240砖墙","m³",1.34,null,0]
["5","010401003002","实心砖墙","M7.5水泥砂浆砌筑MU15灰砂砖","m³",21.76,null,0]
["6","010404001001","垫层","C15混凝土垫层\r\n商砼","m³",9.18,null,0]
["7","010501004001","储油罐基础","1、混凝土种类：商砼\r\n2、混凝土强度等级：C30\r\n","m³",32.98,null,0]
["8","010501002001","围墙基础","1、混凝土种类：商砼\r\n2、混凝土强度等级：C30","m³",2.85,null,0]
["9","010501001001","垫层","1、混凝土种类：商砼\r\n2、混凝土强度等级：C15","m³",2.43,null,0]
["10","010501006001","设备基础","加油岛\r\nC20混凝土","m³",3.94,null,0]
["11","010501006002","设备基础","通气管固定支座基础","m³",0.5,null,0]
["12","011102003001","罐区地面","60mm素混凝土垫层\r\n人行道处铺浅黄色步道板300*300","m²",104.19,null,0]
["13","011102003002","收费岛面层","深灰色压光广场砖","m²",20.16,null,0]
["14","011204003001","块料墙面","200*300乳白色亚光室外釉面砖","m²",31.6,null,0]
["15","010515001001","现浇构件钢筋","钢筋级别：三级钢\r\n钢筋直径：Φ12","t",2.71,null,0]
["16","010515001002","现浇构件钢筋","箍筋Φ8","t",0.14,null,0]
["17","010515001003","现浇构件钢筋","箍筋Φ10","t",0.21,null,0]
["18","010516002001","预埋铁件","防漂抱带","t",0.45,null,0]
["19","010516001001","螺栓","预埋螺栓","t",16,null,0]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"加油站（西侧）-电气","index":20,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[41,0,41,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：加油站（西侧）-电气","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程\n数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[]
["","","电气","","","",null,""]
[1,"030411001002","配管SC25","1.名称:电气配管\r\n2.材质:焊接钢管\r\n3.规格:SC25","m",538,null,0]
[2,"030411001003","配管SC32","1.名称:电气配管\r\n2.材质:焊接钢管\r\n3.规格:SC32","m",16,null,0]
[3,"030411004005","配线RVV-3*2.5","1.名称:电气配线\r\n2.型号:RVV-3*2.5\r\n3.材质:铜芯软线","m",26,null,0]
[4,"030408001003","电力电缆铜芯电缆YJV-0.6/1KV-5*6","1.名称:电缆\r\n2.型号:YJV-0.6/1KV-5*6\r\n3.材质:铜芯","m",12.6,null,0]
[5,"030408001004","电力电缆铜芯电缆YJV-0.6/1KV-3*4","1.名称:电缆\r\n2.型号:YJV-0.6/1KV-3*4\r\n3.材质:铜芯","m",11.6,null,0]
[6,"030408001005","电力电缆铜芯电缆YJV22-0.6/1KV-3*2.5","1.名称:电缆\r\n2.型号:YJV22-0.6/1KV-3*2.5\r\n3.材质:铜芯","m",636.2,null,0]
[7,"030411004007","配线BV-450/750V-2.5mm2","1.名称:电线\r\n2.型号:BV-450/750V-2.5mm2\r\n3.材质:铜芯","m",287,null,0]
[8,"030502005002","六类屏蔽以太网线","1.名称:六类屏蔽以太网线","m",432,null,0]
[9,"030408001006","KYJV-0.5KV-3*1.5","1.名称:电源线\r\n2.型号:KYJV-0.5KV-3*1.5","m",16.3,null,0]
[10,"030408006003","电力电缆头6mm2","1.名称:电缆头\r\n2.规格:6mm2","个",2,null,0]
[11,"030408006002","电力电缆头4mm2","1.名称:电力电缆头\r\n2.规格:4mm2","个",2,null,0]
[12,"030408006001","电力电缆头2.5mm2","1.名称:电力电缆头\r\n2.规格:2.5mm2","个",12,null,0]
[13,"030412007001","路灯","1.名称:路灯\r\n2.型号:高压钠灯\r\n3.规格:250W\r\n4.灯杆材质、规格:金属灯杆\n5.土方:挖填\n6.灯杆形式（单、双）:单杆6m\n7.基础形式、砂浆配合比:无筋混凝土","套",1,null,0]
[14,"030414002001","送配电装置系统","","系统",1,null,0]
["","","防雷","","",null,null,0]
[15,"030409001001","接地极","1.名称:接地极\r\n2.规格:-6×60","根",6,null,0]
[16,"030409002001","接地母线","1.名称:接地母线\r\n2.规格:BVR-16mm2、TJ10mm2、-40×4","m",300,null,0]
[17,"030409008001","接地测试卡","1.名称:接地测试卡","块",8,null,0]
[18,"030404032003","防雷器箱","1.名称:防雷器箱","台",1,null,0]
[19,"030414011001","接地装置","","系统（组）",1,null,0]
["","","弱电","","",0,null,0]
[20,"030507002002","监控主机","1.名称:监控主机\r\n2.安装方式:安装调试","套",1,null,0]
[21,"030507002001","UPS电源","1.名称:UPS电源","套",1,null,0]
[22,"030501012001","交换机","1.名称:交换机","台",1,null,0]
[23,"030501001001","硬盘","1.名称：硬盘\r\n2.安装调试\r\n3.型号：2T  sata","台",1,null,0]
[24,"030501002001","彩色显示器","1.名称:彩色显示器\r\n2.规格:19寸液晶显示器","台",1,null,0]
[25,"030507008003","高清网络半球摄像机","1.名称:高清网络半球摄像机","台",3,null,0]
[26,"030507008002","高清网络枪式摄像机","1.名称:高清网络枪式摄像机","台",6,null,0]
[27,"030507008001","红外一体化摄像机","1.名称:红外一体化摄像机","台",1,null,0]
[28,"030411001005","配管SC20","1.名称:电气配管\r\n2.材质:镀锌钢管\r\n3.规格:SC20","m",472,null,0]
[29,"030502005003","六类屏蔽以太网线","1.名称:六类屏蔽以太网线","m",335,null,0]
[30,"030502005001","六类以太网线","1.名称:六类以太网线","m",60,null,0]
[31,"030408001007","KYJV-0.5KV-3*1.5","1.名称:电源线\r\n2.型号:KYJV-0.5KV-3*1.5","m",60,null,0]
[32,"030408001008","KYJV22-0.5KV-3*1.5","1.名称:电源线\r\n2.型号:KYJV22-0.5KV-3*1.5","m",335,null,0]
[33,"030404035001","防雷插排","1.名称:防雷插排","个",2,null,0]
["合    计","","","","","","",0]

{"sheet":"加油站（西侧）-工艺管道","index":21,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[43,0,43,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：加油站（西侧）-工艺管道","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程\n数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[]
["","","整个项目","","","",null,""]
[1,"030801001001","无缝钢管DN108*4","1.材质:无缝钢管\r\n2.规格:无缝钢管DN108*4\r\n3.连接形式、焊接方法:焊接\r\n4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫与清洗","m",65,null,0]
[2,"030801001002","无缝钢管DN89*4","1.材质:无缝钢管\r\n2.规格:DN89*4\r\n3.连接形式、焊接方法:焊接\r\n4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫与清洗","m",83,null,0]
[3,"030801001003","无缝钢管DN57*4","1.材质:无缝钢管\r\n2.规格:DN57*4\r\n3.连接形式、焊接方法:焊接\r\n4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫与清洗","m",370,null,0]
[4,"030801001003","无缝钢管DN48*4","1.材质:无缝钢管\r\n2.规格:DN48*4\r\n3.连接形式、焊接方法:焊接\r\n4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫与清洗","m",8,null,0]
[5,"031201001001","管道除锈刷油","1.除锈级别:喷石英砂除锈\r\n2.油漆品种:红丹防锈漆\r\n3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍","m²",121,null,0]
[6,"031202007001","金属油罐内壁防静电","1.除锈级别:金属油罐内壁防静电\r\n2.涂刷（喷）品种:防静电涂料底漆、面漆各两遍","m²",68,null,0]
[7,"031202008001","埋地管道防腐蚀","1.除锈级别:埋地管道防腐蚀\r\n2.分层内容:环氧煤沥青漆防腐 管道 一底二布四油","m²",121,null,0]
[8,"030815001001","管架制作安装","1.名称:管架制作\r\n2.除锈:手工除一般钢结构轻锈\n3.刷油:调合漆二遍、红丹防锈漆二遍","kg",386.2,null,0]
[9,"030804001004","90°无缝弯头DN100","1.材质:碳钢\r\n2.规格:90°无缝弯头DN100\r\n3.连接方式:焊接","个",16,null,0]
[10,"030804001005","快速接头（不锈钢）DN100","1.材质:不锈钢\r\n2.规格:DN100","个",1,null,0]
[11,"030804001006","45°无缝弯头DN100","1.材质:碳钢\r\n2.规格:45°无缝弯头DN100\r\n3.连接方式:焊接","个",5,null,0]
[12,"030804001002","快速接头（不锈钢）DN80","1.材质:不锈钢\r\n2.规格:DN80\r\n3.连接方式:焊接","个",4,null,0]
[13,"030804001003","90°无缝弯头DN50","1.材质:碳钢\r\n2.规格:90°无缝弯头DN50\r\n3.连接方式:焊接","个",25,null,0]
[14,"030804001003","三通DN50","1.材质:碳钢\r\n2.规格:三通DN50\r\n3.连接方式:焊接","个",2,null,0]
[15,"030804001007","变径接头DN50","1.材质:碳钢\r\n2.规格:变径接头DN50\r\n3.连接方式:焊接","个",10,null,0]
[16,"030804001003","变径接头DN20","1.材质:碳钢\r\n2.规格:变径接头DN20\r\n3.连接方式:螺纹","个",2,null,0]
[17,"030807003004","螺纹球阀DN20","1.名称:螺纹球阀\r\n2.材质:铜质\r\n3.型号、规格:DN20\r\n4.连接形式:螺纹","个",4,null,0]
[18,"030807003003","螺纹球阀DN25","1.名称:螺纹球阀\r\n2.材质:铜质\r\n3.型号、规格:DN25\r\n4.连接形式:螺纹","个",5,null,0]
[19,"030807003002","机械呼吸阀DN50","1.名称:机械呼吸阀\r\n2.材质:铜质\r\n3.型号、规格:DN50\r\n4.连接形式:焊接","个",1,null,0]
[20,"030807003005","法兰球阀DN50","1.名称:法兰球阀\r\n2.型号、规格:DN50\r\n3.连接形式:焊接","个",2,null,0]
[21,"030807003001","法兰球阀DN100","1.名称:法兰球阀\r\n2.型号、规格:DN100\r\n3.连接形式:焊接","个",2,null,0]
[22,"030807002002","防雨型阻火器DN50","1.名称:防雨型阻火器\r\n2.型号、规格:DN50\r\n3.连接形式:焊接","个",3,null,0]
[23,"030807002002","卸油防溢阀DN100","1.名称:卸油防溢阀\r\n2.型号、规格:DN100\r\n3.连接形式:焊接","个",4,null,0]
[24,"030807002004","量油器DN100","1.名称:量油器\r\n2.型号、规格:DN100","个",4,null,0]
[25,"030810002002","低压碳钢焊接法兰DN50","1.材质:碳钢\r\n2.型号、规格:DN50\r\n3.连接形式:焊接","副",6,null,0]
[26,"030810002004","低压碳钢焊接法兰DN100","1.材质:碳钢\r\n2.型号、规格:DN100\r\n3.连接形式:焊接","副",10,null,0]
[27,"030109006001","潜油泵","1.名称:潜油泵\r\n2.规格:240L/min  1.5HP","台",4,null,0]
[28,"030302002001","柴油储罐","1.名称:柴油储罐\r\n2.名称:防爆磁致伸缩液位计\r\n3.型号:Q235-B\r\n4.规格:30m3 Φ2614*5950*7\r\n5.压力试验设计要求:水压试验P正=3000pa、P负=2000pa","台",2,null,0]
[29,"030302002003","汽油储罐","1.名称:汽油储罐\r\n2.名称:防爆磁致伸缩液位计\r\n3.型号:Q235-B\r\n4.规格:30m3 Φ2614*5950*7\r\n5.压力试验设计要求:水压试验P正=3000pa、P负=2000pa","台",2,null,0]
[30,"030404015001","液位仪触摸式控制台","1.名称:液位仪触摸式控制台","台",1,null,0]
[31,"030113007003","双枪双油品大流量潜油泵加油机","1.名称:双枪双油品大流量潜油泵加油机","台",2,null,0]
[32,"030113007004","双枪双油品潜油泵加油机","1.名称:双枪双油品大流量潜油泵加油机","台",2,null,0]
[33,"010101007001","管沟土方","1.土壤类别:一二类土","m³",368.9,null,0]
[34,"030901013002","手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4","1.形式:灭火器每两具设置于灭火器箱内\r\n2.规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5","具",4,null,0]
[35,"030901013003","推车式磷酸铵盐干粉灭火器35kg","1.规格、型号:推车式磷酸铵盐干粉灭火器35kg","具",1,null,0]
[36,"030901013004","灭火沙","1.形式:放置于灭火沙箱内\r\n2.规格、型号:2mm3灭火沙","具",1,null,0]
[37,"030901013001","灭火毯","1.形式:放置于灭火沙箱内\r\n2.规格、型号:2mm3灭火沙","块",2,null,0]
["合    计","","","","","","",0]