{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["SQQVRAW","说明","100章","200章","300章","暂估价","汇总表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"SQQVRAW","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"说明","index":1,"n_rows":21,"n_cols":1,"rows_kept":21,"flags":["formulas_cached_only"]}
["第五章  工程量清单"]
["    1.工程量清单说明"]
["        1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。"]
["        1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知，通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。"]
["        1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。"]
["        1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。"]
["        1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。"]
["        1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。"]
["        1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延，图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。"]
["     2.投标报价的说明"]
["        2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。"]
["        2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。"]
["        2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。"]
["        2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。"]
["        2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价或总额价之中。"]
["        2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。"]
["        2.7暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 按100章至300章合计金额（不含暂估价）的10%计列。 "]
["    3.计日工说明"]
["    4.其它说明"]
["         4.1建筑工程一切险的投保金额为工程量清单100章至300章的合计金额(除建筑工程一切险和第三者责任险除外)，保险费率为3.0‰；第三者责任险的投保金额为累计赔偿限额100万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费率为4.0‰。上述两项保险承包人应以发包人和承包人的共同名义投保。保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的实际费用直接向承包人支付保险费。"]
["         4.2为确保将安全施工措施落到实处，招标人按《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部2007年第1号令)要求设置安全生产费，该项费用按投标控制价上限的1%以固定金额形式计入工程量清单100章相应支付子目中。所发生的施工安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。"]

{"sheet":"100章","index":2,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[1,0,1,6],[2,0,2,6],[20,0,20,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.1 工程量清单表"]
["工程量清单"]
["清单  第100章  总 则"]
["合同段编号：JDSG",{"$nulls":5},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价","备注"]
[107.2,"联合设计","项",1,null,"","以人·周为单位，分别报出单价和总价"]
[107.5,"图纸(6套中文图纸)","项",1,null,""]
[108,"工厂测试与监造","项",1,null,"","以人·周为单位，分别报出单价和总价"]
[113,"驻地建设","项",1,null,""]
[118,"调试费(暂估价)","项",1,null,{"v":50000,"d":"50,000"},"与锡盟国省干线路网信息服务中心系统对接调试，暂估价5万元"]
[119.3,"交工质量检测(暂估价)","项",1,null,{"v":100000,"d":"100,000"},"暂估价10万元"]
[119.4,"交（竣）工文件编制","项",1,null,"","含进度照片与录像,施工记录、完工文件、操作和维修（O&M手册）等"]
[121,"备品备件、专用工具和测试设备(暂估价)","项",1,null,{"v":50000,"d":"50,000"},"暂估价5万元"]
[124,"技术培训","项",1,null,"","按系统和人员类别，以人·周为单位，分别报出单价和总价"]
[126,"税金和保险",{"$nulls":3},""]
["126.2（1）","工程一切险","项",1,0,""]
["126.2（2）","第三方责任险","项",1,0,""]
[129,"工程管理软件(暂估价)","项",1,null,{"v":20000,"d":"20,000"},"暂估价2万元"]
[130,"安全生产费(按投标控制价上限的1%计列)","项",1,null,"",null,"安全生产费用需填入报价，方可显示本章节总价。"]
[131,"施工环保费","项",1,null,""]
["清单 第100章合计  人民币(元) ",{"$nulls":4},""]

{"sheet":"200章","index":3,"n_rows":113,"n_cols":7,"rows_kept":113,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[112,0,112,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第200章  监控系统"]
["合同段编号：JDSG",{"$nulls":5},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价","备注"]
[203,"锡盟国省干线路网信息服务中心"]
[1,"服务器","套",2,null,"","含21寸液晶显示器、鼠标、键盘"]
[2,"工作站","套",7,null,"","预装Windows7 中文专业版"]
[3,"24口以太网交换机","台",1,null,""]
[4,"48口以太网交换机","台",1,null,""]
[5,"WEB服务器","台",1,null,"","机架式服务器"]
[6,"彩色喷墨打印机","台",1,null,"","A3幅面"]
[7,"扫描仪","台",1,null,"","A3幅面"]
[8,"外置刻录机","台",1,null,""]
[9,"大屏拼接控制器","套",1,null,"","含控制软件"]
[10,"50英寸背投大屏拼接单元","套",18,null,"","3×6块50\"DLP背投单元、LED光源"]
[11,"LED室内显示屏","套",1,null,"","显示面积：0.4×6.101m"]
[12,"综合监视器墙支架","套",1,null,"","支持3×6块50\"LED光源的DLP大屏监视器和一块LED室内显示屏的拼接"]
[13,"软解码服务器","套",5,null,""]
[14,"综合控制台","套",1,null,"","7.2×1.0×0.75m，可拼接结构"]
[15,"42U标准机柜","台",3,null,"","19英寸，带电源插座"]
[16,"活动座椅","把",6,null,"","可自由升降式"]
[17,"空调","台",2,null,"","制冷量≥14000W，制热量≥14000W"]
[18,"金属护线槽","米",70,null,"","200×100mm，t=2mm，含三通、弯头及槽盖等"]
[19,"防静电地板","块",338,null,"","600×600mm"]
[20,"30KVAUPS电源","套",1,null,"","N+1模块化，模块容量：10KVA"]
[21,"均压等电位系统","m2",117,null,"","铜带30mm×3mm，铜网1.5m×1.5m，含绝缘端子"]
[22,"断路器（安装于各配电箱）"]
[22.1,"C65N/4P-20A","个",1,null,""]
[22.2,"C65N/3P-72A","个",1,null,""]
[22.3,"C65N/3P-16A","个",4,null,""]
[22.4,"C65N/3P-10A","个",2,null,""]
[23,"电源浪涌保护器（SPD1）","套",1,null,"","4只开关型和4只限压型防雷器"]
[24,"软件"]
[24.1,"服务器操作系统","套",2,null,"","采用Windows Server 2012R2 标准版，授权数至少为15"]
[24.2,"网络杀毒软件","套",1,null,"","至少2服务器+40工作站许可"]
[24.3,"数据库软件","套",1,null,"","采用SQL Server 2012 标准版，授权数至少为15"]
[24.4,"办公软件","套",1,null,""]
[24.5,"监控管理综合平台软件","套",1,null,""]
[24.6,"3G视频管理软件","套",1,null,""]
[24.7,"GIS平台软件升级","项",1,null,""]
[25,"设备安装辅材及线缆","项",1,null,""]
[26,"大厅装修","项",1,null,"","机柜与大屏之间增加隔断"]
[204,"超限检测站监控室设备"]
[1,"8路网络硬盘录像机","台",7,null,""]
[2,"21\"彩色液晶显示器","台",7,null,""]
[3,"设备安装辅材及线缆","项",1,null,""]
[205,"高清全景摄像机"]
[1,"高清全景摄像机","台",11,null,"","一体化，网络高清 ，1/3” CMOS，20 倍光学变焦，像素200万，含32G SD卡，含安装支架等"]
[2,"立柱","套",5,null,""]
[3,"机箱","套",11,null,""]
[4,"电源","台",11,null,""]
[5,"1路以太网光端机","对",11,null,""]
[6,"网络信号防雷器 ","套",11,null,""]
[7,"设备安装辅材及线缆","项",1,null,""]
[206,"车道抓拍摄像机"]
[1,"车道抓拍摄像机","台",6,null,"","枪式，网络高清、1/3” CMOS，20 倍手动变焦，像素200万，支持自动对焦，含32G SD卡"]
[2,"安装支架","套",6,null,""]
[3,"机箱","套",6,null,""]
[4,"电源","台",6,null,""]
[5,"1路以太网光端机","对",6,null,""]
[6,"网络信号防雷器","套",6,null,""]
[7,"设备安装辅材及线缆","项",1,null,""]
[207,"道路遥控摄像机"]
[1,"摄像机","台",8,null,"","枪式，网络高清，像素200万，1/3” CMOS，含32G SD卡，含32G SD卡，解码器"]
[2,"镜头","支",8,null,"","1/3”，高清，20 倍光学电动变焦"]
[3,"防护罩","套",8,null,""]
[4,"立柱","套",7,null,""]
[5,"安装支架","套",8,null,""]
[6,"机箱","套",8,null,""]
[7,"2路以太网光端机","套",8,null,""]
[8,"网络信号防雷器","套",8,null,""]
[9,"设备安装辅材及线缆","项",1,null,""]
[208,"3G道路遥控摄像机"]
[1,"3G摄像机","台",25,null,"","枪式，网络高清，像素200万，1/3” CMOS，含32G SD卡，含3G模块，32G SD卡，解码器"]
[2,"镜头","支",25,null,"","1/3”，像素200万，20 倍光学电动变焦"]
[3,"防护罩","套",25,null,""]
[4,"立柱","套",25,null,""]
[5,"安装支架","套",25,null,""]
[6,"机箱","套",25,null,""]
[7,"网络信号防雷器","套",25,null,""]
[8,"设备安装辅材及线缆","项",1,null,""]
[209,"3G车载移动摄像机"]
[1,"摄像机","台",17,null,"","1/3” CMOS，包括32G SD 卡，3G传输模块，云台减震座等"]
[2,"镜头","支",17,null,"","20 倍光学变焦，低功耗红外夜视灯"]
[3,"安装支架","套",17,null,""]
[4,"设备安装辅材及线缆","项",1,null,""]
[210,"车载卫星定位设备"]
[1,"车载卫星定位设备","台",24,null,"","含内置电池"]
[2,"设备安装辅材及线缆","项",1,null,""]
[211,"太阳能供电设备"]
[1,"太阳能光伏组件","套",36,null,""]
[2,"太阳能控制器","台",36,null,""]
[3,"蓄电池组","组",36,null,"","单台12V DC，200Ah，含保温箱"]
[4,"设备安装辅材及线缆","项",1,null,""]
[5,"原设备拆除","项",1,null,""]
[212,"监控外场设备基础及接地"]
[1,"道路摄像机基础及接地","套",35,null,""]
[2,"高清全景摄像机基础及接地","套",5,null,""]
[3,"太阳能蓄电池井","套",36,null,""]
[213,"监控辅助材料"]
[1,"电力电缆"]
[1.1,"ZRYJV-0.6/1kV-5×35mm2","米",200,null,""]
[1.2,"ZRYJV-0.6/1kV-5×25mm2","米",50,null,""]
[1.3,"ZRYJV-0.6/1kV-5×4mm2","米",300,null,""]
[1.4,"ZRYJV-0.6/1kV-2×10mm2","米",800,null,""]
[2,"网线"]
[2.1,"双绞线UTP-5e","米",2345,null,""]
[3,"HDMI","根",18,null,"","10米一根"]
[4,"尾纤","跟",25,null,"","FC，3m长，防水插拔跳纤，插拔次数≥1000次"]
[5,"其他安装辅材及线缆","项",1,null,""]
[214,"施工组织"]
[1,"施工组织","项",1,null,""]
["清单  第200章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"300章","index":4,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[22,0,22,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第300章  通信系统"]
["合同段编号：JDSG",{"$nulls":5},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价","备注"]
[302,"光缆线路工程"]
[-1,"单模光缆","Km",3.39,null,"","敷设室外直埋光缆,GYSTA-4B，G.652，含光缆标识桩。"]
[-2,"单模光缆","Km",2.8,null,"","敷设室外穿管光缆,GYSTA-4B，G.652。"]
[-3,"8芯直通光缆接头盒","个",2,null,""]
[-4,"8芯三通光缆接头盒","个",1,null,""]
[-5,"16芯三通光缆接头盒","个",1,null,""]
[-6,"20芯三通光缆接头盒","个",4,null,""]
[-7,"20芯直通光缆接头盒","个",1,null,""]
[-8,"光纤配线箱","个",1,null,"","24芯，壁挂式。"]
[-9,"千兆以太网光端机","对",1,null,"","单路以太网光端机，传输距离不小于15KM。"]
[-10,"路侧手孔","个",10,null,"","含材料及施工。"]
[-11,"PE管","延米",100,null,"","∅110×2，顶管施工。"]
[303,"公网工程"]
[-1,"租用3G网络","项",1,null,"","满足28套道路相机的传输接入。"]
[-2,"租用3G网络","项",1,null,"","满足17套车载相机的传输接入。"]
[-3,"VPN虚拟局域网","项",1,null,"","满足锡盟国省干线路网信息服务中心及7个超限检测站传输接入；包含租用公网等所需条件。"]
[304,"保通工程"]
[-1,"保通措施","项",1,null,"","含保通所需标志、标牌等。"]
["清单  第300章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"暂估价","index":5,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[13,0,13,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.3 暂估价表"]
["5.3.3 专业工程暂估价表"]
["合同段编号：JDSG",null,null,"货币单位：人民币元"]
["序号","专业工程名称","工程内容","金额"]
[1,"调试费(暂估价)",null,{"v":50000,"d":"50,000"}]
[2,"交工质量检测(暂估价)",null,{"v":100000,"d":"100,000"}]
[3,"备品备件、专用工具和测试设备(暂估价)",null,{"v":50000,"d":"50,000"}]
[4,"工程管理软件(暂估价)",null,{"v":20000,"d":"20,000"}]
[]
[]
[]
[]
[]
["小    计    人民币(元)",null,null,{"v":220000,"d":"220,000"}]

{"sheet":"汇总表","index":6,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,3],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.4 投标报价汇总表"]
[]
["合同段编号：JDSG",null,null,"货币单位：人民币元"]
["序号","章次","科 目 名 称","金额(元)"]
[1,100,"总则",""]
[2,200,"监控系统",0]
[3,300,"通信系统",0]
[4,"第100章～300章清单合计",null,0]
[5,"已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计",null,""]
[6,"清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合价\n(即4-5)=6",null,""]
[7,"计日工合计",null,0]
[8,"暂列金额（不含计日工总额，即:6×10%）=8",null,""]
[9,"投标报价(4+7+8)=9",null,""]