{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["SQQVRAW","说明","100章","200章","300章","400章","600章","700章","800章","900章","汇总表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":16},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"SQQVRAW","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"说明","index":1,"n_rows":23,"n_cols":1,"rows_kept":23,"flags":["formulas_cached_only"]}
["第五章  工程量清单"]
["    1.工程量清单说明"]
["        1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。"]
["        1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知，通用合同条款、专用合同条款、技术规范（包含专业技术规范）及图纸等一起阅读和理解。"]
["        1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。"]
["        1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。"]
["        1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。"]
["        1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。"]
["        1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延，图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。"]
["     2.投标报价的说明"]
["        2.1工程量清单中的每一子目（有数量）须填入单价或价格，且只允许有一个报价。"]
["        2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。"]
["        2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。"]
["        2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。"]
["        2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价或总额价之中。"]
["        2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。"]
["        2.7暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：本项目不考虑暂列金额。 "]
["    3.计日工说明"]
["    4.其它说明"]
["         4.1建筑工程一切险的投保金额为工程量清单100章至900章的合计金额(除建筑工程一切险和第三者责任险除外)，保险费率为3.0‰；第三者责任险的投保金额为100万元/次，保险费率为4.0‰，事故次数由承包人自行确定，如出现保险事故保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。上述两项保险承包人应以发包人和承包人的共同名义投保。保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的实际费用直接向承包人支付保险费。除上述工程一切险及第三方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。"]
["         4.2为确保将安全施工措施落到实处，招标人按《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部2007年第1号令)要求设置安全生产费，该项费用按投标控制价上限的1.5%以固定金额形式计入工程量清单100章相应支付子目中。所发生的施工安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。"]
["        4.3本项目房建工程（包括加油站工程）的消防手续及交工后的消防、环保验收工作均由承包人组织完成，其费用包含在相关子目单价中，不另行计量与支付。承包人所采购相关加油设备及材料需经中石油相关部门验收合格后方可使用，由于承包人采购的设备及材料不合格而导致的费用增加，相关风险及增加费用由承包人自行承担。 "]
["        4.4本项目后续的路面技术服务、桩基检测、交安（含机电）检测、桥梁动静载检测、房建（含钢结构大棚）检测等工作由承包人委托第三方检测机构进行检测（或通过招标确定），第三方检测机构不得与承包人存在关联关系且必须经监理人及发包人认可。委托第三方检测机构发生的费用由承包人根据相关取费标准在本项目工程量清单相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再单独支付。"]

{"sheet":"100章","index":2,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[32,0,32,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.1 工程量清单表"]
["工程量清单"]
["清单  第100章  总 则"]
["合同段编号：HBZCB",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["101-1","保险费"]
[" -a","按合同条款规定；提供建筑工程一切险","总额",1,0,""]
[" -b","按合同条款规定；提供第三方责任险","次数",null,4000,0,"注意事项：","此项由投标人在数量一栏自行填入次数"]
["102-1","竣工文件（含操作和维修（O&M手册）等）","总额",1,null,""]
["102-2","施工环保费","总额",1,null,""]
["102-3","安全生产费(按投标控制价上限的1.5%计列)","总额",1,null,""]
["103-1","临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)",{"$nulls":3},""]
[" -a","营运便道","总额",1,null,""]
[" -b","施工便道","总额",1,null,""]
["103-2","临时占地","总额",1,null,""]
["103-3","临时供电设施",{"$nulls":3},""]
[" -a","设施架设、拆除","总额",1,null,""]
[" -b","设施维修","总额",1,null,""]
["103-4","电信设施的提供、维修与拆除","总额",1,null,""]
["103-5","供水与排污设施","总额",1,null,""]
["103-6","临时交通安全设施","总额",1,null,""]
["104-1","承包人驻地建设","总额",1,null,""]
["105-1","施工标准化及信息化建设\n（按投标控制价上限的1.5%计列）","总额",1,null,""]
["101-10","收费系统应用软件（机电工程）","总额",1,null,""]
[107,"联合设计（机电工程）",{"$nulls":3},""]
["107-2","联合设计（机电工程）","总额",1,null,""]
["107-5","联合设计图纸（6套中文图纸）\n（机电工程）","项",1,null,""]
[108,"工厂测试与监造（机电工程）","总额",1,null,""]
["118-3","调试（含软件、硬件调试）（机电工程）","项",1,null,""]
["119-3","交工质量检测（机电工程）","总额",1,null,""]
[124,"技术培训（机电工程）","总额",1,null,""]
[{"$nulls":5},""]
["清单 第100章合计  人民币(元) ",{"$nulls":4},""]

{"sheet":"200章","index":3,"n_rows":84,"n_cols":6,"rows_kept":84,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[83,0,83,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第200章 路基"]
["合同段编号：HBZCB",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["202-1","清理与掘除",{"$nulls":3},""]
[" -a","清理现场","m2",1054755,null,""]
[" -b","砍伐树木","棵",42250,null,""]
[" -c","挖除树根","棵",42250,null,""]
[" -d","清理建筑垃圾","m3",230,null,""]
["202-2","挖除旧路面",{"$nulls":3},""]
[" -a","挖除水泥混凝土面层，厚250mm","m2",17628,null,""]
[" -b","挖除沥青混凝土面层，厚50mm","m2",307200,null,""]
[" -d","挖除水泥稳定砂砾，厚400mm","m2",307200,null,""]
[" -e","铣刨沥青混凝土面层，厚50mm","m2",378056,null,""]
[" -f","铣刨水泥稳定级配碎石基层，厚200mm","m2",274695,null,""]
["202-3","拆除结构物",{"$nulls":3},""]
[" -a","钢筋混凝土结构","m3",1192.5,null,""]
[" -b","混凝土结构","m3",9053.7,null,""]
[" -c","砖、石及其他砌体结构","m3",25484.8,null,""]
[" -d","混凝土预制块路肩板","m3",5336,null,""]
[" -e","沥青砂拦水带","m3",1373,null,""]
[" -f","拆除支座","个",377,null,""]
[" -g","原有单柱标志","个",208,null,""]
[" -h","原有双柱标志","个",29,null,""]
[" -i","里程牌","个",107,null,""]
[" -j","护栏","m",16122,null,""]
["203-1","路基挖方",{"$nulls":3},""]
[" -a","挖土方","m3",550121,null,""]
[" -c","挖除非适用材料","m3",71392,null,""]
["203-3","清理土方","m3",7350,null,""]
["204-1","路基填筑（包括填前压实）",{"$nulls":3},""]
[" -b","利用土方","m3",192727,null,""]
[" -e","借土填方","m3",2542885,null,""]
[" -g","结构物台背回填砂砾","m3",67944.6,null,""]
[" -h","锥坡、围墙及台前溜坡填砂砾","m3",13764.2,null,""]
["205-1","软土地基处理",{"$nulls":3},""]
[" -a","抛填片石","m3",54650.7,null,""]
[" -b","换填未筛分碎石","m3",131615.8,null,""]
[" -l","土工格栅","m2",1165796.3,null,""]
[" -o","冲击碾压","m2",1300016.6,null,""]
[" -p","翻挖回填土方","m3",256288,null,""]
["207-1","边沟",{"$nulls":3},""]
[" -a","C25混凝土预制块，浅碟形：深30cm，宽180cm","m",4911,null,""]
[" -b","C25现浇混凝土，矩形：深60cm，宽40cm，有盖板","m",7302,null,""]
[" -c","C25混凝土，直角梯形：深30cm，底宽60cm","m",240,null,""]
["207-2","排水沟",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石，矩形：深60cm，宽60cm","m",10464,null,""]
[" -b","M10浆砌片石，矩形：深60cm，宽80cm","m",480,null,""]
["207-4","急流槽",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",15734,null,""]
[" -b","C25现浇混凝土","m3",1220,null,""]
[" -c","C25混凝土预制块","m3",2744,null,""]
[" -d","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",210200,null,""]
["207-9","土质挡水埝，梯形：底宽100cm，高40cm","m",22992,null,""]
["207-10","蒸发池","个",8,null,""]
["208-1","植物护坡",{"$nulls":3},""]
[" -a","播种草籽","m2",621201,null,""]
[" -d","柠条植草","m2",55524,null,""]
["208-3","护坡",{"$nulls":3},""]
[" -a","拱形骨架护坡，M10浆砌片石","m3",13395,null,""]
[" -b","鱼鳞形骨架护坡，M10浆砌片石","m3",25624.4,null,""]
[" -c","满砌护坡，M10浆砌片石","m3",14389.2,null,""]
["208-4","预制混凝土块护坡",{"$nulls":3},""]
[" -a","预制空心砖护坡，C25混凝土","m3",29.74,null,""]
[" -b","拱形骨架护坡，C25混凝土","m3",3691.87,null,""]
[" -c","鱼鳞形骨架护坡，C25混凝土","m3",6038.6,null,""]
["208-8","防雪网","m",1300,null,""]
["209-1","围墙、挡墙",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",465.6,null,""]
["209-3","混凝土挡土墙",{"$nulls":3},""]
[" -a","C20片石混凝土","m3",2690.3,null,""]
["215-1","河床铺砌",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",953.7,null,""]
["215-4","导流坝",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",2238,null,""]
[" -b","填土","m3",13494,null,""]
["215-5","锥坡",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",2797.4,null,""]
["215-6","人行踏步",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",157.6,null,""]
[" -b","C25混凝土预制块","m3",308,null,""]
["215-7","石笼","m3",9947,null,""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第200章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"300章","index":4,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[48,0,48,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第300章 路面"]
["合同段编号：HBZCB",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["302-1","未筛分碎石垫层",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚200mm","m2",1774570.7,null,""]
["304-1","水泥稳定级配碎石底基层",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚200mm","m2",1539794,null,""]
["304-3","水泥稳定级配碎石基层",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚200mm","m2",1482144.7,null,""]
[" -b","厚250mm","m2",284522,null,""]
["305-4","贫混凝土基层",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚200mm","m2",23749,null,""]
["308-1","透层","m2",1768390.7,null,""]
["308-2","黏层","m2",3435364.8,null,""]
["309-2","中粒式沥青混凝土",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚40mm","m2",21666.7,null,""]
["310-2","封层","m2",1753252,null,""]
["311-2","中粒式改性沥青混合料路面",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚40mm","m2",2517460.8,null,""]
[" -b","厚50mm","m2",189894,null,""]
[" -c","厚60mm","m2",1351798.8,null,""]
[" -d","厚60mm（含调平、拱量）","m2",1165662,null,""]
["312-1","水泥混凝土面板",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚280mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）","m2",24408,null,""]
["312-2","钢筋 ",{"$nulls":3},""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",102107,null,""]
[" -b","带肋钢筋（HRB335、HRB400）","kg",137274,null,""]
["312-3","水泥混凝土埋板",{"$nulls":3},""]
[" -a","C35混凝土","m3",83.3,null,""]
["313-1","培路肩",{"$nulls":3},""]
[" -a","培土","m3",30530,null,""]
[" -b","培砂砾","m3",38321,null,""]
["313-2","中央分隔带",{"$nulls":3},""]
[" -a","回填种植土","m3",82748,null,""]
[" -b","C25现浇混凝土","m3",2575.9,null,""]
["313-3","现浇混凝土加固土路肩",{"$nulls":3},""]
[" -a","C25混凝土","m3",6087.8,null,""]
["313-5","混凝土预制块缘石",{"$nulls":3},""]
[" -a","C30混凝土","m3",9.6,null,""]
["313-6","花岗岩路缘石","m3",12670.45,null,""]
["314-8","过水槽","m",8506,null,""]
["315-1","旧路面病害处理",{"$nulls":3},""]
[" -a","抗裂贴","m2",10390,null,""]
[" -b","清缝、灌缝","m",62670,null,""]
["315-2","观景台铺砌",{"$nulls":3},""]
[" -a","C25混凝土预制空心六棱块","m3",108.7,null,""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第300章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"400章","index":5,"n_rows":106,"n_cols":6,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[105,0,105,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第400章 桥梁、涵洞"]
["合同段编号：HBZCB",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["403-1","基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉柱、沉井等)",{"$nulls":3},""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",111521.4,null,""]
[" -b","带肋钢筋（HRB335、HRB400）","kg",631387.1,null,""]
["403-2","下部结构钢筋",{"$nulls":3},""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",130514.9,null,""]
[" -b","带肋钢筋（HRB335、HRB400）","kg",442416.4,null,""]
["403-3","上部结构钢筋",{"$nulls":3},""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",272801,null,""]
[" -b","带肋钢筋（HRB335、HRB400）","kg",1108034.9,null,""]
[" -c","D10冷轧带肋钢筋焊接网","kg",179672.5,null,""]
["403-4","附属结构钢筋",{"$nulls":3},""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",8014,null,""]
[" -b","带肋钢筋(HRB335、HRB400)","kg",356548.2,null,""]
[" -c","植筋(HRB335、HRB400)","kg",36441,null,""]
["404-1","干处挖土方","m3",6340,null,""]
["404-2","水下挖土方","m3",5230,null,""]
["405-1","钻孔灌注桩",{"$nulls":3},""]
[" -a","桩径1.2m","m",3731,null,""]
[" -b","桩径1.5m","m",3028,null,""]
["410-1","混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台；但不包括桩基）",{"$nulls":3},""]
[" -a","C30混凝土承台","m3",1716.54,null,""]
[" -b","C30混凝土支撑梁","m3",46.4,null,""]
["410-2","混凝土下部结构",{"$nulls":3},""]
[" -a","C30混凝土墩柱","m3",491.4,null,""]
[" -b","C30混凝土肋板台身","m3",475.7,null,""]
[" -c","C30混凝土墩、台身","m3",427.3,null,""]
[" -d","C35混凝土盖梁、挡块","m3",1550.04,null,""]
[" -e","C35混凝土耳背墙","m3",252.4,null,""]
[" -f","C35混凝土墩、台帽","m3",110.2,null,""]
["410-3","现浇混凝土上部结构",{"$nulls":3},""]
[" -a","C35混凝土现浇板","m3",330.4,null,""]
["410-5","上部结构现浇整体化混凝土",{"$nulls":3},""]
[" -a","C50混凝土现浇桥面板、横梁","m3",820.3,null,""]
["410-6","现浇混凝土附属结构",{"$nulls":3},""]
[" -a","C20混凝土垫层","m3",667.7,null,""]
[" -b","C30混凝土搭板","m3",1021.2,null,""]
[" -c","C40混凝土护栏","m3",1025.7,null,""]
[" -d","C40混凝土垫石","m3",28.36,null,""]
["411-5","后张法预应力钢绞线",{"$nulls":3},""]
[" -a","ΦS15.2","kg",179376.4,null,""]
["411-8","预制预应力混凝土上部结构",{"$nulls":3},""]
[" -a","C50混凝土箱梁","m3",4663.2,null,""]
["411-9","端横梁、中横梁裂缝封闭处理","m",4.75,null,""]
["415-2","水泥混凝土桥面铺装",{"$nulls":3},""]
[" -a","C50混凝土，厚100mm","m2",14799,null,""]
["415-3","防水层","m2",24861.3,null,""]
["416-1","矩形板式橡胶支座",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚10mm","m2",243.2,null,""]
["416-2","圆形板式橡胶支座",{"$nulls":3},""]
[" -a","GYZ400×84(NR）","个",376,null,""]
[" -b","GYZ400×86(NR）","个",64,null,""]
[" -c","GYZ400×99(NR）","个",40,null,""]
[" -d","GYZ450×99(NR）","个",60,null,""]
[" -e","GYZF4300×65(NR）","个",328,null,""]
[" -f","GYZF4400×86(NR）","个",48,null,""]
["417-2","模数式伸缩装置",{"$nulls":3},""]
[" -a","80型","m",471.6,null,""]
[" -b","160型","m",26.2,null,""]
["419-4","三孔钢筋混凝土圆管涵",{"$nulls":3},""]
[" -a","φ1.5m（接长）","m",13.2,null,""]
["420-1","钢筋混凝土盖板涵",{"$nulls":3},""]
[" -a","1-2.0m×1.3m","m",28,null,""]
[" -b","1-2.0m×1.4m","m",14.25,null,""]
[" -c","1-2.0m×1.7m","m",30.25,null,""]
[" -d","1-2.0m×2.2m","m",63.5,null,""]
[" -e","1-2.0m×2.4m","m",58,null,""]
[" -f","1-2.0m×2.5m","m",32.75,null,""]
[" -g","1-4.0m×1.1m","m",11.25,null,""]
[" -h","1-4.0m×1.2m","m",13.5,null,""]
[" -i","1-4.0m×1.3m","m",11.5,null,""]
[" -j","1-4.0m×2.0m","m",28,null,""]
[" -k","1-4.0m×2.2m","m",59.75,null,""]
[" -l","1-4.0m×2.3m","m",29.5,null,""]
[" -m","1-4.0m×2.4m","m",34,null,""]
["420-5","钢筋混凝土盖板涵（接长）",{"$nulls":3},""]
[" -a","1-2.0m×1.2m","m",41,null,""]
[" -b","1-2.0m×1.3m","m",96.5,null,""]
[" -c","1-2.0m×1.4m","m",68.25,null,""]
[" -d","1-2.0m×1.5m","m",54,null,""]
[" -e","1-2.0m×1.6m","m",27,null,""]
[" -f","1-2.0m×1.8m","m",41.5,null,""]
[" -g","1-2.0m×1.9m","m",81.25,null,""]
[" -h","1-2.0m×2.0m","m",27,null,""]
[" -i","1-2.0m×2.1m","m",27,null,""]
[" -j","1-2.0m×2.2m","m",27.25,null,""]
[" -k","1-2.0m×2.5m","m",13.75,null,""]
[" -l","1-2.0m×2.7m","m",14.5,null,""]
[" -m","1-2.0m×3.0m","m",13.5,null,""]
[" -n","1-4.0m×1.3m","m",14,null,""]
[" -o","1-4.0m×1.5m","m",13.25,null,""]
[" -p","1-4.0m×1.7m","m",40.25,null,""]
[" -q","1-4.0m×1.8m","m",41.75,null,""]
[" -r","1-4.0m×1.9m","m",40,null,""]
[" -s","1-4.0m×2.1m","m",13.75,null,""]
[" -t","1-4.0m×2.2m","m",14.25,null,""]
[" -u","1-4.0m×2.3m","m",13.75,null,""]
[" -v","1-4.0m×2.4m","m",25.25,null,""]
[" -w","1-4.0m×2.5m","m",32.5,null,""]
[" -x","1-4.0m×2.6m","m",27,null,""]
[" -y","1-4.0m×2.7m","m",13.75,null,""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第400章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"600章","index":6,"n_rows":123,"n_cols":6,"rows_kept":123,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[122,0,122,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第600章 安全设施及预埋管线"]
["合同段编号：HBZCB",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["602-2","路侧护栏",{"$nulls":3},""]
["-a","Gr-A-4E","m",70064,null,""]
["-b","Gr-A-2E","m",1272,null,""]
["-c","Gr-A-2C","m",208,null,""]
["-d","Gr-SB-2E","m",2184,null,""]
["-e","BT-1-1","m",784,null,""]
["-f","BT-1-2","m",56,null,""]
["-g","AT1-2","m",2604,null,""]
["-h","AT2","m",2604,null,""]
["-i","AT1-3","m",96,null,""]
["-j","AT2-2","m",96,null,""]
["-k","DT-1","m",224,null,""]
["-l","GT-1","m",216,null,""]
["602-3","中央分隔带护栏",{"$nulls":3},""]
["-a","Gr-Am-4E","m",191508,null,""]
["-b","Gr-Am-2E","m",1058,null,""]
["-c","Gr-Am-2C","m",184,null,""]
["-d","Gr-SBm-2E","m",2020,null,""]
["-e","Grd-Am-2E","m",535,null,""]
["-f","RpF-Sam-E1","m",2348,null,""]
["-g","BT-1-3","m",840,null,""]
["-h","BT-1-5","m",224,null,""]
["-i","CT-1","m",3834,null,""]
["-j","CT-3","m",24,null,""]
["-k","GT-2","m",624,null,""]
["-l","隔离护栏","m",515,null,""]
["602-4","活动式钢护栏","m",550,null,""]
["603-1","隔离栅",{"$nulls":3},""]
[" -a","F-Bw-C","m",170886,null,""]
[" -b","F-Ww-C","m",35095,null,""]
["603-5","桥上防护网",{"$nulls":3},""]
[" -a","Bf-Em-B1","m",160,null,""]
[" -b","中分带水平护网","m",80,null,""]
["604-1","单柱式交通标志",{"$nulls":3},""]
["-a","Φ1000","个",4,null,""]
["-b","Φ1200","个",8,null,""]
["-c","△1100","个",10,null,""]
["-d","△1300","个",164,null,""]
["-e","□600×800","个",40,null,""]
["-f","□1200×1200","个",6,null,""]
["-g","□1500×800","个",16,null,""]
["-h","□1800×2800","个",23,null,""]
["-i","2-△1300","个",6,null,""]
["-j","2-□600×800","个",35,null,""]
["-k","Φ800×□800×500","个",24,null,""]
["-l","Φ1200+△1300","个",5,null,""]
["-m","Φ1200+□1900×900","个",19,null,""]
["-n","八边形800+Φ800","个",41,null,""]
["-o","八边形800+□800×500","个",95,null,""]
["604-2","双柱式交通标志",{"$nulls":3},""]
["-a","□2400×3600","个",7,null,""]
["-b","□3000×1500","个",4,null,""]
["-c","□3400×3400","个",15,null,""]
["-d","□4300×1500","个",8,null,""]
["-e","□4800×3600","个",8,null,""]
["-f","□5000×2600","个",4,null,""]
["-g","□5600×5400","个",24,null,""]
["-h","□6400×5400","个",6,null,""]
["-i","□2400×3600+□2400×1000","个",2,null,""]
["604-4","门架式交通标志",{"$nulls":3},""]
["-a","□7000×4800","个",2,null,""]
["-b","□2800×3000+□4200×3600","个",1,null,""]
["-c","□3300×1900+□2400×3600","个",1,null,""]
["-d","3-□3200×3200","个",11,null,""]
["604-5","单悬臂式交通标志",{"$nulls":3},""]
["-a","□2800×2400","个",2,null,""]
["-b","□2800×3000","个",11,null,""]
["-c","□3300×1900","个",1,null,""]
["-d","□3800×3800","个",8,null,""]
["-e","□4200×3600","个",10,null,""]
["-f","□4200×4200","个",9,null,""]
["-g","□4200×4800","个",4,null,""]
["-h","□4800×3300","个",2,null,""]
["-i","□4800×3600","个",7,null,""]
["-j","□4800×3900","个",2,null,""]
["-k","□4800×4200","个",8,null,""]
["-l","□5500×1800","个",3,null,""]
["-m","□5500×2400","个",3,null,""]
["-n","□4200×3600+△1300","个",1,null,""]
["-o","□4800×3600+△1300","个",1,null,""]
["604-7","悬挂式交通标志",{"$nulls":3},""]
["-a","Φ800","个",2,null,""]
["-b","□520×320","个",18,null,""]
["604-8","里程碑","个",4,null,""]
["604-9","公路界碑","个",596,null,""]
["604-10","百米桩","个",38,null,""]
["604-11","防撞桶","个",78,null,""]
["604-12","道口标柱","个",818,null,""]
["604-13","太阳能黄色闪烁警示灯","套",52,null,""]
["604-14","百米标",{"$nulls":3},""]
[" -a","A型","个",666,null,""]
[" -b","B型","个",20,null,""]
[" -c","C型","个",1232,null,""]
["604-15","里程标","个",212,null,""]
["605-1","路面标线",{"$nulls":3},""]
[" -a","热熔型涂料路面标线","m2",74138,null,""]
["605-6","轮廓标",{"$nulls":3},""]
[" -a","De-Rbw-At1","个",3591,null,""]
[" -b","De-Rbw-At2","个",138,null,""]
[" -c","De-Rbw-E","个",5581,null,""]
[" -d","De-Rby-At1","个",8818,null,""]
[" -e","De-Rby-At2","个",428,null,""]
["605-7","立面标记","m2",110,null,""]
["605-9","振动标线","m2",72998,null,""]
["605-10","橡胶减速带","m",953,null,""]
["605-11","收费岛反光膜","m2",944,null,""]
["606-1","防眩板",{"$nulls":3},""]
[" -a","Gs-P-C","m",29356,null,""]
[" -b","Gs-P-Gw","m",568,null,""]
[" -c","Gs-P-Gw1","m",436,null,""]
[" -d","免焊防眩板","m",23586,null,""]
[" -e","桥式免焊防眩板","m",194,null,""]
[" -f","混凝土护栏上免焊防眩板","m",420,null,""]
["606-2","防眩网",{"$nulls":3},""]
[" -a","Gs-N-C","m",31852,null,""]
[" -b","Gs-N-Gw","m",276,null,""]
[" -c","Gs-N-Gw1","m",1092,null,""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第600章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"700章","index":7,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[26,0,26,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第700章 绿化及环境保护设施"]
["合同段编号：HBZCB",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["703-1","撒播草种","m2",5273,null,""]
["704-1","人工种植乔木",{"$nulls":3},""]
[" -a","樟子松（H:2-2.5m)","棵",874,null,""]
[" -b","云杉（H:2-2.5m)","棵",407,null,""]
[" -c","旱柳（D:6-8cm)","棵",959,null,""]
[" -d","杨树（D:6-8cm)","棵",117,null,""]
[" -e","火炬树（D:3-4cm)","棵",845,null,""]
[" -f","山桃（基径:3-4cm)","棵",1228,null,""]
[" -g","山杏（基径:3-4cm)","棵",820,null,""]
[" -h","金叶榆（D:3-4cm)","棵",1258,null,""]
[" -i","果树（基径:4-5cm)","棵",69,null,""]
[" -j","糖槭（D:5-6cm)","棵",46,null,""]
[" -k","桃叶卫矛（D:3-4cm)","棵",203,null,""]
[" -l","杨树（D:5-6cm)","棵",16840,null,""]
["704-2","人工种植灌木",{"$nulls":3},""]
[" -a","丁香（H:1.2m，5-7分枝/株，5株/丛）","丛",601,null,""]
[" -b","榆叶梅（H:1.2m，5-7分枝/株，5株/丛）","丛",955,null,""]
[" -c","珍珠梅（H:1.2m，5-7分枝/株，5株/丛）","丛",679,null,""]
[" -d","沙地柏（三年生实生苗，16株/m2）","m2",1502,null,""]
[" -e","景天（50株/m2）","m2",12713,null,""]
["706-4","隔声窗","m2",3492,null,""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第700章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"800章","index":8,"n_rows":154,"n_cols":6,"rows_kept":154,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[153,0,153,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第800章 房建工程"]
["合同段编号：HBZCB",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
[801,"养护生产作业点",{"$nulls":3},""]
[{"v":1,"d":"-1"},"办公住宿综合用房","m2",200,null,""]
[{"v":2,"d":"-2"},"深水机井工程","处",1,null,""]
[{"v":3,"d":"-3"},"污水处理工程","处",1,null,""]
[{"v":4,"d":"-4"},"旱厕","处",1,null,""]
[{"v":5,"d":"-5"},"电动伸缩门","处",1,null,""]
[{"v":6,"d":"-6"},"平整场地","m2",5984,null,""]
[{"v":7,"d":"-7"},"场区硬化","m2",4493,null,""]
[{"v":8,"d":"-8"},"上下路硬化","m2",260,null,""]
[{"v":9,"d":"-9"},"铁艺围墙","m",60,null,""]
[{"v":10,"d":"-10"},"砖围墙","m",217,null,""]
[{"v":11,"d":"-11"},"场区采暖给排水、照明、通信外网工程","项",1,null,""]
[{"v":12,"d":"-12"},"φ1.25米圆管涵","m",20,null,""]
[{"v":13,"d":"-13"},"填土方","m3",10240,null,""]
[{"v":14,"d":"-14"},"片石护坡","m3",840,null,""]
[{"v":15,"d":"-15"},"回填耕植土","m3",320,null,""]
[{"v":16,"d":"-16"},"静水设备","套",2,null,""]
[802,"高力板西停车区",{"$nulls":3},""]
[{"v":1,"d":"-1"},"太阳能发电型环保组合厕所","m2",50,null,""]
[{"v":2,"d":"-2"},"多功能综合用房","m2",110,null,""]
[{"v":3,"d":"-3"},"平整场地","m2",7667,null,""]
[{"v":4,"d":"-4"},"场区硬化","m2",5848,null,""]
[{"v":5,"d":"-5"},"铁艺围墙","m",192,null,""]
[{"v":6,"d":"-6"},"砖围墙","m",140,null,""]
[{"v":7,"d":"-7"},"场区采暖给排水、照明、通信外网工程","项",1,null,""]
[{"v":8,"d":"-8"},"回填耕植土","m3",710,null,""]
[803,"花灯收费站",{"$nulls":3},""]
[{"v":1,"d":"-1"},"收费站综合楼","m2",958.88,null,""]
[{"v":2,"d":"-2"},"锅炉房","m2",190,null,""]
[{"v":3,"d":"-3"},"门房","m2",27,null,""]
[{"v":4,"d":"-4"},"发电机房","m2",46.15,null,""]
[{"v":5,"d":"-5"},"深水机井工程","处",1,null,""]
[{"v":6,"d":"-6"},"污水处理工程","处",1,null,""]
[{"v":7,"d":"-7"},"储煤仓","处",1,null,""]
[{"v":8,"d":"-8"},"菜窖","处",1,null,""]
[{"v":9,"d":"-9"},"垃圾池","处",1,null,""]
[{"v":10,"d":"-10"},"电动伸缩门","处",1,null,""]
[{"v":11,"d":"-11"},"平整场地","m2",3784,null,""]
[{"v":12,"d":"-12"},"场区硬化","m2",2048,null,""]
[{"v":13,"d":"-13"},"上下路硬化","m2",300,null,""]
[{"v":14,"d":"-14"},"铁艺围墙","m",58,null,""]
[{"v":15,"d":"-15"},"砖围墙","m",126,null,""]
[{"v":16,"d":"-16"},"场区采暖给排水、照明、通信外网工程","项",1,null,""]
[{"v":17,"d":"-17"},"φ1.25米圆管涵","m",20,null,""]
[{"v":18,"d":"-18"},"地基处理碎石垫层","m3",786,null,""]
[{"v":19,"d":"-19"},"地基处理级配砂砾石垫层","m3",2478,null,""]
[{"v":20,"d":"-20"},"填土方","m3",7350,null,""]
[{"v":21,"d":"-21"},"挖土方","m3",145,null,""]
[{"v":22,"d":"-22"},"片石护坡","m3",690,null,""]
[{"v":23,"d":"-23"},"回填耕植土","m3",250,null,""]
[{"v":24,"d":"-24"},"收费大棚","处",1,null,""]
[{"v":25,"d":"-25"},"锅炉设备、给水及消防设备","套",1,null,""]
[{"v":26,"d":"-26"},"污水处理设备","套",1,null,""]
[{"v":27,"d":"-27"},"静水设备","套",1,null,""]
[804,"高力板收费站",{"$nulls":3},""]
[{"v":1,"d":"-1"},"收费站综合楼","m2",958.88,null,""]
[{"v":2,"d":"-2"},"锅炉房","m2",190,null,""]
[{"v":3,"d":"-3"},"门房","m2",27,null,""]
[{"v":4,"d":"-4"},"发电机房","m2",46.15,null,""]
[{"v":5,"d":"-5"},"深水机井工程","处",1,null,""]
[{"v":6,"d":"-6"},"污水处理工程","处",1,null,""]
[{"v":7,"d":"-7"},"储煤仓","处",1,null,""]
[{"v":8,"d":"-8"},"菜窖","处",1,null,""]
[{"v":9,"d":"-9"},"垃圾池","处",1,null,""]
[{"v":10,"d":"-10"},"电动伸缩门","处",1,null,""]
[{"v":11,"d":"-11"},"平整场地","m2",3784,null,""]
[{"v":12,"d":"-12"},"场区硬化","m2",2193,null,""]
[{"v":13,"d":"-13"},"上下路硬化","m2",300,null,""]
[{"v":14,"d":"-14"},"铁艺围墙","m",57,null,""]
[{"v":15,"d":"-15"},"砖围墙","m",115,null,""]
[{"v":16,"d":"-16"},"场区采暖给排水、照明、通信外网工程","项",1,null,""]
[{"v":17,"d":"-17"},"φ1.25米圆管涵","m",20,null,""]
[{"v":18,"d":"-18"},"地基处理碎石垫层","m3",684,null,""]
[{"v":19,"d":"-19"},"地基处理级配砂砾石垫层","m3",2472,null,""]
[{"v":20,"d":"-20"},"填土方","m3",5070,null,""]
[{"v":21,"d":"-21"},"片石护坡","m3",590,null,""]
[{"v":22,"d":"-22"},"回填耕植土","m3",175,null,""]
[{"v":23,"d":"-23"},"收费大棚","处",1,null,""]
[{"v":24,"d":"-24"},"锅炉设备、给水及消防设备","套",1,null,""]
[{"v":25,"d":"-25"},"污水处理设备","套",1,null,""]
[{"v":26,"d":"-26"},"静水设备","套",1,null,""]
[805,"白音努拉道班",{"$nulls":3},""]
[{"v":1,"d":"-1"},"养护机械库、仓库","m2",218.51,null,""]
[{"v":2,"d":"-2"},"锅炉房","m2",50.05,null,""]
[{"v":3,"d":"-3"},"宿舍","m2",65,null,""]
[{"v":4,"d":"-4"},"场区硬化","m2",300,null,""]
[{"v":5,"d":"-5"},"场区采暖给排水、照明、通信外网工程","项",1,null,""]
[{"v":6,"d":"-6"},"锅炉设备","套",1,null,""]
[{"v":7,"d":"-7"},"静水设备","套",1,null,""]
[806,"两支箭道班",{"$nulls":3},""]
[{"v":1,"d":"-1"},"养护机械库","m2",266.62,null,""]
[{"v":2,"d":"-2"},"锅炉房","m2",50.05,null,""]
[{"v":3,"d":"-3"},"仓库","m2",80,null,""]
[{"v":4,"d":"-4"},"场区硬化","m2",750,null,""]
[{"v":5,"d":"-5"},"场区采暖给排水、照明、通信外网工程","项",1,null,""]
[{"v":6,"d":"-6"},"锅炉设备","套",1,null,""]
[{"v":7,"d":"-7"},"静水设备","套",1,null,""]
[807,"高力板道班",{"$nulls":3},""]
[{"v":1,"d":"-1"},"养护机械库","m2",266.62,null,""]
[{"v":2,"d":"-2"},"锅炉房","m2",50.05,null,""]
[{"v":3,"d":"-3"},"场区硬化","m2",790,null,""]
[{"v":4,"d":"-4"},"场区采暖给排水、照明、通信外网工程","项",1,null,""]
[{"v":5,"d":"-5"},"锅炉设备","套",1,null,""]
[{"v":6,"d":"-6"},"静水设备","套",1,null,""]
[808,"高力板超限超载检测站",{"$nulls":3},""]
[{"v":1,"d":"-1"},"检测站综合楼","m2",797.31,null,""]
[{"v":2,"d":"-2"},"锅炉房","m2",190,null,""]
[{"v":3,"d":"-3"},"控制室","m2",52.19,null,""]
[{"v":4,"d":"-4"},"发电机房","m2",46.15,null,""]
[{"v":5,"d":"-5"},"深水机井工程","处",1,null,""]
[{"v":6,"d":"-6"},"污水处理工程","处",1,null,""]
[{"v":7,"d":"-7"},"储煤仓","处",1,null,""]
[{"v":8,"d":"-8"},"菜窖","处",1,null,""]
[{"v":9,"d":"-9"},"平整场地","m2",13334,null,""]
[{"v":10,"d":"-10"},"生活区硬化","m2",2069,null,""]
[{"v":11,"d":"-11"},"钢筋混凝土硬化","m2",10034,null,""]
[{"v":12,"d":"-12"},"铁艺围墙","m",305,null,""]
[{"v":13,"d":"-13"},"砖围墙","m",134,null,""]
[{"v":14,"d":"-14"},"场区采暖给排水、照明、通信外网工程","项",1,null,""]
[{"v":15,"d":"-15"},"回填耕植土","m3",275,null,""]
[{"v":16,"d":"-16"},"锅炉设备、给水及消防设备","套",1,null,""]
[{"v":17,"d":"-17"},"污水处理设备","套",1,null,""]
[{"v":18,"d":"-18"},"静水设备","套",1,null,""]
[809,"好腰服务区",{"$nulls":3},""]
[{"v":1,"d":"-1"},"综合楼","m2",3654,null,""]
[{"v":2,"d":"-2"},"汽修车间","m2",748.08,null,""]
[{"v":3,"d":"-3"},"锅炉房","m2",367.36,null,""]
[{"v":4,"d":"-4"},"变电所","m2",98.77,null,""]
[{"v":5,"d":"-5"},"加油站","m2",405,null,""]
[{"v":6,"d":"-6"},"深水机井工程","处",1,null,""]
[{"v":7,"d":"-7"},"污水处理工程","处",2,null,""]
[{"v":8,"d":"-8"},"储煤仓","处",1,null,""]
[{"v":9,"d":"-9"},"菜窖","处",2,null,""]
[{"v":10,"d":"-10"},"垃圾池","处",1,null,""]
[{"v":11,"d":"-11"},"加油棚","处",2,null,""]
[{"v":12,"d":"-12"},"平整场地","m2",52467,null,""]
[{"v":13,"d":"-13"},"场区硬化","m2",35542,null,""]
[{"v":14,"d":"-14"},"广场砖硬化","m2",5028,null,""]
[{"v":15,"d":"-15"},"铁艺围墙","m",468,null,""]
[{"v":16,"d":"-16"},"砖围墙","m",400,null,""]
[{"v":17,"d":"-17"},"场区采暖给排水、照明、通信外网工程","项",1,null,""]
[{"v":18,"d":"-18"},"地基处理碎石垫层","m3",1254,null,""]
[{"v":19,"d":"-19"},"地基处理级配砂砾石垫层","m3",3762,null,""]
[{"v":20,"d":"-20"},"回填耕植土","m3",3775,null,""]
[{"v":21,"d":"-21"},"锅炉设备、给水及消防设备","套",1,null,""]
[{"v":22,"d":"-22"},"污水处理设备","套",2,null,""]
[{"v":23,"d":"-23"},"加油站设备","套",2,null,""]
[{"v":24,"d":"-24"},"静水设备","套",2,null,""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第800章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"900章","index":9,"n_rows":218,"n_cols":7,"rows_kept":218,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[217,0,217,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第900章 机电工程"]
["合同段编号：HBZCB",{"$nulls":5},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价","备注"]
[9200,"收费、治超系统"]
[9202,"系统使用的非接触IC卡",{"$nulls":3},""]
["9202-1","非接触式IC卡","张",300,null,"","带IC卡盒"]
["9202-2","非接触IC卡读写器","台",20,null,""]
[9203,"车道设备",{"$nulls":3},""]
["9203-2","专用键盘","套",17,null,"","定制，符合内蒙古高速公路联网收费要求"]
["9203-3","显示器","台",17,null,""]
["9203-4","车道控制机","台",17,null,"","含硬件视频捕捉卡、字符叠加器、IO接口面板"]
["9203-5","车辆检测器","套",17,null,""]
["9203-6","自动栏杆","套",17,null,"","普通车道臂长3.0m，超宽车道臂长4.0m"]
["9203-7","雨棚信号灯","套",16,null,"","含安装支架附件等"]
["9203-8","雨棚禁行灯","套",16,null,"","含安装支架附件等"]
["9203-9","费额显示器（含语音报价器、声光报警灯、通行信号灯）","套",17,null,"","具有声响和闪光报警功能"]
["9203-10","手动栏杆","套",16,null,"","普通车道长度≥3.2m，超宽车道长度≥5.0m"]
["9203-11","雾灯","套",16,null,""]
["9203-12","票据打印机","套",17,null,""]
["9203-13","高清车牌识别仪","台",16,null,"","含LED补光灯，识别抓怕软件等"]
[9204,"计重收费系统",{"$nulls":3},""]
["9204-1","普通车道动态计重收费系统","套",12,null,"","包括称台、数据采集器、轮轴识别器、感应线圈、光栅分车器、配套线缆及计重土建工程等"]
["9204-2","超宽车道动态计重收费系统","套",4,null,"","包括称台、数据采集器、轮轴识别器、感应线圈、光栅分车器、配套线缆及计重土建工程等"]
["9204-3","治超车道整车式计重收费系统","套",1,null,"","包括整车式称台、数据采集器、轴识别器、红外线车辆分离器、前置自动栏杆、前置自动栏杆触发器、通行信号灯及配套线缆等"]
[9205,"内部对讲、安全报警系统",{"$nulls":3},""]
["9205-1","内部对讲系统",{"$nulls":3},""]
["9205-1-1","有线对讲主机","台",2,null,"","至少可带16个分机"]
["9205-1-2","有线对讲分机","套",16,null,""]
["9205-1-3","无线对讲机","个",5,null,""]
["9205-2","安全报警系统",{"$nulls":3},""]
["9205-2-1","报警控制器","台",2,null,"","至少带16个报警踏板，含警笛"]
["9205-2-2","脚踏报警开关","个",16,null,""]
[9206,"计算机系统",{"$nulls":3},""]
["9206-1","服务器","台",3,null,"","含专用管理软件及Windows Server 2008 R2、同时支持Redhat、CentOS和Ubuntu等Linux操作系统"]
["9206-2","光盘刻录机","台",3,null,""]
["9206-3","收费、财务、治超管理工作站","台",7,null,""]
["9206-4","激光打印机","台",3,null,""]
["9206-5","针式打印机","台",2,null,""]
["9206-6","站内数据交换机","台",3,null,"","含光模块"]
["9206-7","广场数据交换机","台",3,null,"","含光模块"]
["9206-8","软件",{"$nulls":3},""]
["9206-8-1","Microsoft Windows2008 Server 简体中文企业版","套",3,null,"","30用户许可"]
["9206-8-2","Microsoft SQL Server 2008 标准版","套",3,null,"","30用户许可"]
["9206-8-3","网络防病毒软件","套",3,null,"","30用户许可"]
["9206-8-4","网络管理软件","套",3,null,"","30用户许可"]
["9206-8-5","治超应用软件","套",1,null,""]
["9206-8-6","治超车道应用软件","套",1,null,""]
[9207,"闭路电视监视系统",{"$nulls":3},""]
["9207-1","广场摄像机","台",8,null,"","含设备机箱、安装支架、立柱"]
["9207-2","车道摄像机","台",17,null,"","含安装支架、立柱"]
["9207-3","收费亭、监控室、财务室、控制室摄像机","台",22,null,""]
["9207-4","拾音器","个",17,null,""]
["9207-5","监控管理工作站","台",3,null,""]
["9207-6","彩色喷墨打印机","台",3,null,""]
["9207-7","液晶监视器","块",36,null,""]
["9207-8","主监视器","台",2,null,"","24寸"]
["9207-9","主监视器","台",1,null,"","46寸"]
["9207-10","以太网光端机","对",4,null,""]
["9207-11","8路视频解码器","台",6,null,""]
["9207-12","4路视频解码器","台",2,null,""]
["9207-13","视频交换机","台",4,null,""]
["9207-14","视频存储服务器","台",2,null,""]
["9207-15","16路硬盘录像机","台",1,null,""]
["9207-16","2路音视频光端机","对",1,null,""]
["9207-17","2路视频数据复用光端机","对",2,null,""]
["9207-18","4画面分割器","台",2,null,""]
["9207-19","对讲报警光端机","对",2,null,""]
[9208,"综合控制台",{"$nulls":3},""]
["9208-1","收费站控制台","套",2,null,"","6000×800mm，定制，带活动座椅"]
["9208-2","治超站控制台","套",1,null,"","3600×800mm，定制，带活动座椅"]
[9209,"收费附属设施",{"$nulls":3},""]
["9209-1","传输介质",{"$nulls":3},""]
["9209-1-1","YJV-1KV-4×16+1×10mm2","米",1340,null,""]
["9209-1-2","YJV-1KV-3×10mm2","米",170,null,""]
["9209-1-3","YJV-1KV-3×6mm2","米",2272,null,""]
["9209-1-4","YJV-1KV-3×2.5mm2","米",1364,null,""]
["9209-1-5","YJV-1KV-3×1.5mm2","米",1669,null,""]
["9209-1-6","RVVP-2×1.5mm2","米",1400,null,""]
["9209-1-7","RVVP-5×1.5mm2","米",1110,null,""]
["9209-1-8","RVVP-3×1.5mm2","米",170,null,""]
["9209-1-9","RVVP-9×0.5mm2","米",640,null,""]
["9209-1-10","KVYHR1x1.5","米",320,null,""]
["9209-1-11","同轴电缆","米",1355,null,"","SYV-75-5"]
["9209-1-12","网络线","米",3320,null,"","UTP-5"]
["9209-1-13","单模16芯光纤","米",800,null,""]
["9209-1-14","单模4芯光纤","米",1950,null,""]
["9209-1-15","地线","米",300,null,"","VV-1×35mm2"]
["9209-1-16","地线","米",300,null,"","VV-1×16mm2"]
["9209-1-17","市话电缆","米",120,null,"","HYAT-15×2×0.9mm2"]
["9209-1-18","尾纤","条",28,null,"","2米"]
["9209-1-19","金属护线槽","米",135,null,"","含弯头，200×100mm"]
["9209-1-20","接地汇流排","米",180,null,"","50×5"]
["9209-1-21","扁钢","米",700,null,"","40×4mm"]
["9209-1-22","镀锌角钢","个",100,null,"","50×50×5，L=2500mm"]
["9209-1-23","电缆爬架","个",2,null,""]
["9209-2","交流稳压电源",{"$nulls":3},""]
["9209-2-1","参数稳压电源","台",2,null,"","50KVA，三相输入三相输出"]
["9209-3","不间断电源",{"$nulls":3},""]
["9209-3-1","UPS","台",2,null,"","40KVA，N+1模块化UPS，单模块10KVA"]
["9209-3-2","UPS","台",1,null,"","20KVA，三相+N+G，工频在线机"]
["9209-4","配电箱",{"$nulls":3},""]
["9209-4-1","总动力配电柜","套",3,null,"","含电源防雷器、电压表、电流表、断路器、空开等"]
["9209-4-2","室内配电箱","套",3,null,"","含电源防雷器、空开、断路器等"]
["9209-4-3","广场配电分线箱","套",3,null,"","含避雷器、空气开关等"]
["9209-4-4","收费亭、控制室配电箱","套",17,null,"","含避雷器、空气开关等"]
["9209-5","防雷",{"$nulls":3},""]
["9209-5-1","视频避雷器（广场）","个",25,null,""]
["9209-5-2","数据避雷器（广场）","个",25,null,""]
["9209-5-3","电源单相避雷器","个",25,null,""]
["9209-5-4","电源三相避雷器","个",11,null,""]
["9209-6","机柜",{"$nulls":3},""]
["9209-6-1","收费站、治超站机柜","个",5,null,"","19英寸标准机柜，42U，600mm×800mm×2000mm"]
["9209-6-2","场区机柜","个",3,null,"","19英寸标准机柜，22U，600mm×800mm×560mm"]
["9209-7","监视器台架","套",2,null,"","定制，可放置18台32\"彩色液晶监视器"]
["9209-8","空调","台",5,null,"","柜式，3P"]
["9209-9","光终端盒","个",18,null,""]
["9209-10","控制室空调","台",1,null,"","1P"]
["9209-11","控制室灭火器","个",1,null,""]
["9209-12","控制室应急灯","个",1,null,""]
["9209-13","管堵","个",64,null,""]
["9209-14","计重系统检定费","套",17,null,"","一年两次"]
[9210,"土建",{"$nulls":3},""]
["9210-1","收费岛",{"$nulls":3},""]
["9210-1-1","单向收费岛","个",12,null,"","40米现浇混凝土船形岛，含岛上预埋管线、护栏、防撞柱及设备基础等"]
["9210-1-2","双向收费岛","个",2,null,"","60米现浇混凝土船形岛，含岛上预埋管线、护栏、防撞柱及设备基础等"]
["9210-2","收费亭",{"$nulls":3},""]
["9210-2-1","单向收费亭","个",12,null,"","2600mmX1600mmX2500mm，采用不锈钢型材做骨架，外装氟碳喷涂单层铝板，内填保温材料，亭内采用铝塑板饰面，收费亭壁厚不小于8cm，玻璃采用双层中空隔热玻璃（带色），含收费桌椅，空调、灯、电暖气等"]
["9210-2-2","双向收费亭","个",2,null,"","2600mmX1600mmX3800mm，采用不锈钢型材做骨架，外装氟碳喷涂单层铝板，内填保温材料，亭内采用铝塑板饰面，收费亭壁厚不小于8cm，玻璃采用双层中空隔热玻璃（带色），含收费桌椅，空调、灯、电暖气等"]
["9210-3","预埋管线",{"$nulls":3},""]
["9210-3-1","φ114×4.0mm热镀锌钢管","m",1260,null,""]
["9210-3-2","φ89×4.0mm热镀锌钢管","m",840,null,""]
["9210-3-3","Φ75×2.5mm PVC排水管","m",120,null,""]
["9210-3-4","Ф32/28 硅芯管","m",3780,null,"","穿于广场横穿钢管中"]
["9210-4","基础",{"$nulls":3},""]
["9210-4-1","收费广场摄像机基础（含手孔）","套",4,null,""]
["9210-4-2","普通车道动态计重收费土建工程","条",12,null,"","含基坑、称台基础、排水管埋设等"]
["9210-4-3","超宽车道动态计重收费土建工程","条",4,null,"","含基坑、称台基础、排水管埋设等"]
["9210-4-4","治超车道整车式计重收费土建工程","条",1,null,"","含基坑、称台基础、排水管埋设、检修基坑、光栅分车器基础、轴识别器基础等"]
["9210-4-5","治超场区摄像机基础","个",2,null,""]
["9210-4-6","治超车道摄像机基础","个",1,null,""]
["9210-4-7","治超自动栏杆基础","个",1,null,""]
["9210-4-8","治超称重显示器基础","个",1,null,""]
["9210-4-9","治超数据采集器基础","个",1,null,""]
["9210-4-10","治超场区配电箱基础","个",1,null,""]
["9210-5","人手孔",{"$nulls":3},""]
["9210-5-1","收费广场路肩人孔","个",4,null,"","含电缆支架、拉线环、铁盖等"]
["9210-5-2","收费亭下人孔","个",14,null,"","含电缆支架、拉线环等"]
["9210-5-3","手孔","个",3,null,"","含电缆支架、拉线环等"]
["9210-6","混凝土隔离护栏","块",28,null,""]
["9210-7","土建拆除",{"$nulls":3},""]
["9210-7-1","单向收费岛","套",8,null,"","现浇混凝土船形岛，岛长40m，宽2.2m，高50cm；含岛上预埋管线及车道设备基础、护栏、防撞柱等"]
["9210-7-2","双向收费岛","套",2,null,"","现浇混凝土船形岛，岛长60m，宽2.2m，高50cm；含岛上预埋管线及车道设备基础、护栏、防撞柱等"]
["9210-7-3","收费大棚","个",2,null,"","6车道收费大棚；含钢网架收费大棚、立柱等"]
[9211,"备品备件",{"$nulls":3},""]
["9211-1","收费员键盘","个",2,null,""]
["9211-2","数据图像叠加器","个",2,null,""]
["9211-3","自动栏杆","台",1,null,""]
["9211-4","费额显示器及语音报价器","块",1,null,""]
["9211-5","票据打印机","台",2,null,""]
["9211-6","车辆检测器","套",1,null,""]
["9211-7","黄色闪光报警器","台",1,null,""]
["9211-8","车道工控机","台",1,null,""]
[9302,"供配电系统",{"$nulls":3},""]
["9302-2","高压环网开关柜（HXGN-12 ZF(R)）",{"$nulls":3},""]
["9302-2-1","HXGN-12 ZF(R)-07","台",1,null,""]
["9302-2-2","HXGN-12 ZF(R)-10","台",1,null,""]
["9302-2-3","HXGN-12 ZF(R)-19","台",1,null,""]
["9302-3","变压器",{"$nulls":3},""]
["9302-3-1","干式变压器（SCB11-400KVA）","套",1,null,""]
["9302-3-2","箱式变电站（ZBW-SG11-250KVA）","套",2,null,""]
["9302-3-3","箱式变电站（ZBW-SG11-30KVA）","套",1,null,""]
["9302-3-4","箱式变电站（ZBW-SG11-100KVA）","套",1,null,""]
["9302-3-5","箱式变电站（ZBW-SG11-200KVA）","套",1,null,""]
["9302-3-6","箱式变电站安装设备","套",5,null,""]
["9302-4","低压配电柜（GCS）",{"$nulls":3},""]
["9302-4-1","GCS-01","台",1,null,""]
["9302-4-2","GCS-34","台",6,null,""]
["9302-4-3","GCS-06","台",1,null,""]
["9302-4-4","GCS-11","台",2,null,""]
["9302-5","附属土建工程及材料",{"$nulls":3},""]
["9302-5-1","硬铜母排TMY-60×6","m",60,null,"","TMY-60×6"]
["9302-5-2","镀锌扁钢","m",480,null,"","—40×4"]
["9302-5-3","镀锌角钢","m",180,null,"","L40×40×4"]
["9302-5-4","镀锌角钢","m",180,null,"","L50×50×5"]
["9302-5-5","低压母线穿墙隔板","套",3,null,""]
["9302-5-6","（设备安装）附属土建工程及材料","项",6,null,"","含基础、电缆沟、钢支架、钢管及接地系统等"]
["9302-6","线路工程",{"$nulls":3},""]
["9302-6-1","10KV高压架空线","km",8.7,null,"","三相LGJ"]
["9302-6-2","10kV终端户外开关","套",6,null,"","含隔离开关、户外断路器、避雷器等"]
["9302-6-3","10kV线路安装设备","项",6,null,"","杆体、拉线、基础等"]
["9302-6-4","高压电缆YJV22-10kV-3×95","km",0.51,null,""]
["9302-6-5","低压电缆YJV22-1kV-4×120","km",0.18,null,""]
["9302-7","柴油发电机组",{"$nulls":3},""]
["9302-7-1","180KW快速自启动（内循环水冷）柴油发电机组","套",1,null,"","包括电源切换柜、输油泵等"]
["9302-7-2","160KW快速自启动（内循环水冷）柴油发电机组","套",2,null,"","包括电源切换柜、输油泵等"]
["9302-7-3","75KW快速自启动（内循环水冷）柴油发电机组","套",1,null,"","包括电源切换柜、输油泵等"]
["9302-7-4","8小时燃油箱","台",4,null,""]
[9303,"收费广场照明",{"$nulls":3},""]
["9303-1","3×240W LED投光灯/15m灯杆","杆",16,null,"","含基础、手孔、接地"]
["9303-2","15m灯杆、安装附件、基础、避雷针、接地系统等","杆",16,null,"","含基础、手孔、接地"]
["9303-3","广场照明配电箱（非标）","套",2,null,"","3mm厚镀锌钢板喷塑或不锈钢制作,防护等级≥IP65"]
["9303-4","配电箱安装材料","套",2,null,"","金属件热镀锌"]
["9303-5","G80×3.0mm焊接钢管","m",100,null,"","镀锌钢管"]
["9303-6","G32×3.0mm焊接钢管","m",1440,null,"","镀锌钢管"]
["9303-7","低压电缆\nYJV22-1kV-4×6","km",2.48,null,""]
["9303-8","低压电缆\nYJV22-1kV-4×16","km",0.6,null,""]
["9303-9","低压电缆\nYJV22-1kV-4×25","km",0.6,null,""]
["9303-10","手孔","个",16,null,""]
[9304,"接地系统",{"$nulls":3},""]
["9304-1","接地系统","套",2,null,"","镀锌扁钢—40×4"]
[9305,"备品备件及专用工具",{"$nulls":3},""]
["9305-1","电量表（电流、电压等）","套",3,null,""]
["9305-2","兆欧表（1000兆欧）","台",2,null,""]
["9305-3","接地摇表","台",2,null,""]
["9305-4","万用表","台",2,null,""]
["9305-5","专用电工工具","套",2,null,""]
["清单  第900章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"汇总表","index":10,"n_rows":19,"n_cols":4,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,3],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.4 投标报价汇总表"]
[]
["合同段编号：HBZCB",null,null,"货币单位：人民币元"]
["序号","章次","科 目 名 称","金额(元)"]
[1,100,"总则",""]
[2,200,"路基",0]
[3,300,"路面",0]
[4,400,"桥梁、涵洞",0]
[5,500,"隧道",0]
[6,600,"安全设施及预埋管线",0]
[7,700,"绿化及环境保护设施",0]
[8,800,"房建工程",0]
[9,900,"机电工程",0]
[10,"第100章～900章清单合计",null,0]
[11,"已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计",null,0]
[12,"清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合价\n(即10-11)=12",null,""]
[13,"计日工合计",null,0]
[14,"暂列金额（本项目不予考虑）",null,0]
[15,"投标报价(10+13+14)=15",null,""]